**进入厂区车辆安全告知**

焉耆番茄公司进出的货物运输及其他作业车辆较多，为尽可能的告知作业过程中的安全风险，帮助司机朋友更好的规避风险，提示如下：

1. 焉耆公司夏季上班时间段为上午9:30-13:30；下午16：00-20:00，车辆出入尽可能安排在此时间段，车辆到达后等待进入时，请在大门外有序排队，排队时请尽量避开道路转弯、大门、路口、高压线下等区域，不要阻碍其他车辆通行。
2. 运输车辆需在厂外解开固定绳、夹板、篷布等，司机朋友在登高时请正确佩戴安全帽，必要时带好防护手套和防护鞋，注意脚下不要踩空，防止高处坠落，司机朋友可以相互监护作业，避免出现意外。
3. 凡进入焉耆公司厂区的车辆请遵守一进一出原则（一次只能一辆车进入厂区），进入厂区后司机请遵守公司安全管理制度及相关防疫要求，佩戴安全帽，穿好反光衣、带好口罩等，以便于作业的叉车、其他机动车辆能更好的辨认识别承运司机。进入厂区后司机朋友请不要下车随意走动，下车办理必要事项时请远离作业区域和生产区域，注意避让叉车与其他机动车辆，保持足够的安全距离，以免引发安全事故，遵从公司规划线路行走，不要翻阅隔离栏等。如遇特殊情况或突发事件，司机请与现场负责人联系；或拨打警卫电话：18935753240。
4. 车辆进入厂区听从工作人员指引安排，按照限速规定缓慢行驶，注意避让行人，遇到限高、限载区域需遵从工作人员安排，不要强行通过，夜间或狭小区域，正确使用灯光、鸣笛等辅助措施。
5. 工厂内严禁吸烟，仓库区域作业请不要使用明火作业，请各位司机遵守消防规定，不要擅自动火，如车辆等发生故障，需维修等，请聘请专业人员维修，并采取隔离措施，不得污染厂区环境，不得私拉乱接。
6. 作业结束后请司机将随车产生的各种垃圾、废料清理到指定垃圾箱，办理完毕相关手续后离厂。运输车辆出厂后在厂外进行绑扎固定的，请注意停靠位置与抛绳过程，小心上方高压电线，避免触电或造成停电事故。在货物绑扎固定过程中登高注意事项同前。
7. 如进入厂区车辆为特种车辆（吊车、混凝土车等，不包括救护、消防等），请在进入厂区后、作业前与作业部门、安环办联系，进行特种车辆确认，符合条件后进入作业现场，其余安全要求相同。

（持有本告知并签署车牌号、司机姓名的，视为已熟知以上告知内容及相关风险，有能力采取合理措施规避风险，安全作业）

司机： 车牌号：

联系电话： 时间：