 中粮崇左糖业有限公司

─────────────────────────────

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 致To: |  | From:中粮崇左糖业有限公司 |
| 传真Fax： |  | 传真Fax：0771-7820628 |
| 主题Titel：询价函 |  | 页数Page：9 |
| 呈Attn： |  | 联系人：黄付贵 13471192740 |
| 编号Number： |  | 日期Date：2023年5月4日 |

内容Special Instruction：

各承包商：

根据我公司食堂碗柜区及雨棚改造需要，现请各公司对以下《崇左糖业2023年食堂碗柜区及挡雨棚改造项目》进行总包报价。具体要求如下：

**一、**承包方可以通过公司内外人员介绍、自荐、被邀请等多种方式报名参与；承包方注册须在5月9日12:30前到中粮糖业采购平台进行注册登记，通过审核的承包方才能够在EPS系统内进行查看公告等业务操作；采购平台网址：<http://eps.cofcotunhe.com>。说明：采购工作小组对报送资料初审。报送资料严重不符合要求的将被直接淘汰，采购工作小组以邮件方式回复审核结果；对报送资料中非重要部分填写不完整的，审核小组以邮件方式通知承包方在竞价会议前补充完善，未补充完成的视为自动放弃本次竞标；请报名承包方主动与审核小组人员联系，确认资质审核结果。

**二、承包方资格**

1.供应商资质

具有独立法人资格和独立签订合同的权利，应为中华人民共和国境内注册的企业法人，注册资本为50万元及以上，具备建筑、装修、室内装饰等经营范围。

2.近三年未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.不接受联合体投标,如发现存在企业关联关系,对存在关联关系的承包方给予废标处理。

4、在中标结果下发后30日内入围供应商与中粮崇左糖业有限公司签订合作合同，中粮崇左糖业有限公司负责将合同扫描件发至相关管理部门备案。

**三、监督联系方式**

中粮糖业纪委联系方式：办公电话 010-85017235

通信地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层905房间，中粮糖业纪委办公室收，邮编100020。

**四、项目业务要求：**

（一）根据采购方食堂碗柜区及挡雨棚改造需要，到现场实际测量对接，按采购方要求给出施工方案和效果图。

（二）文明施工，产生的建筑垃圾由承包方自行合法化处理。

（三）项目工期：合同签订日期起20个自然日竣工

（四）采购完成后，由承包方先完成项目建设，通过采购方验收后再付款。

（五）承包方施工前，需为进厂施工的人员购买工伤保险或购买赔付额度不低于120万元（其中身故险100万元和20万元医疗）的雇主责任险，向采购方提供保单复印件材料，费用自付，并自负一切安全及违章责任。

（六）为了确保本项目安全稳定运行，本项目需在合同签订前向采购方对公银行账户缴纳履约保证金，履约保证金为中标总价的2%，需在收到“中标通知书”之后的30天且在合同签订之前交齐，交款注明“崇左糖业2023年食堂碗柜区及挡雨棚改造项目”字样，结束验收合格后，采购方60日内无息如数退还履约保证金。

**五、承包方式**：综合总价包干

**六、项目费用及支付方式**

（一）支付方式：银行电汇

（二）采用总价包干的形式进行承包，按工程项目清单及采购方需求进行设计及施工，施工安装完毕，经甲方竣工验收合格后，乙方开具全额增值税专用发票给甲方，甲方收到乙方发票后，30个工作日内甲方支付工程款项的97%给乙方。

（三）剩余合同工程款3%作为质保金，竣工满一年后(竣工验收合格之日计)且设施无任何质量问题后支付剩余工程款的5%。

**七、采购定价形式：询比采购**。

**八、评审方法**

本次采购工作，项目评审采用最低价（比不含税价）中标。

**九、项目内容报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **改造项目** | **技术要求** | **单位** | **数量** | **含税单价（元）** | **含税总价（元）** | **品牌** |
| 1 | 搭建碗架雨棚 | 1.雨棚面积90平方米左右，雨棚瓦片材质、规格和款式与现有雨棚一致。2.采用斜平面钢管焊接支架搭建，使用镀锌钢管做支撑平台立柱（钢管DN118mm，厚度3mm），高与现有雨棚齐平；横杆使用镀锌方管（100mm\*50mm\*3mm厚），镀锌管品牌：华菱、桂银、盛泰、广东振鸿3.对雨棚区排水沟改造 | 项 | 1 |  | 　 |  |
| 2 | 碗柜区砌砖墙及刷漆 | 1.对碗柜区及雨棚砌红砖墙，墙长约40米、高约3米2.对新建墙进行刮白及刷墙漆 | 项 | 1 |  | 　 |  |
| 3 | 挡雨棚区铺地砖 | 1.铺瓷砖面积约130平方米，含地漏改造2.对食堂雨棚区地面找平、铺瓷砖（800mm\*800mm)3.全抛釉、防滑耐磨瓷砖4.预留美缝隙，施工完毕填美缝剂。5.品牌：东鹏、蒙娜丽莎、马可波罗 | 项 | 1 |  | 　 |  |
| 4 | 食堂北门出口台阶改造 | 。1.改造平台及台阶面积约9平方米，2.参照食堂大门平台及台阶样式，对食堂北门出口改造出门平台，并建台阶，对平台及台阶铺瓷砖 3.全抛釉、防滑耐磨瓷砖 4.品牌：东鹏、蒙娜丽莎、马可波罗 | 项 | 1 |  | 　 |  |
| 5 | 碗柜 | 1.制作不锈钢碗柜，整体碗筷储物柜不少于800个。2.碗筷储物柜采用磁吸门，每格储物柜规格不少于宽300mm\*高200mm\*深300mm3.整体颜色、款式需经采购方认可后再实施。 | 项 | 1 |  | 　 |  |
| 6 | 照明 | 配套照明及电线改造，灯具品牌：欧普、雷士、欧特朗 | 项 | 1 |  | 　 |  |
| 7 | 洗碗池改造 | 1.对现有洗碗池拆除，重新制作洗碗台岩板一体柜10米，配套冷暖水路改造及安装冷暖水龙头10个。（陶瓷阀芯水龙头，品牌：九牧、帝王、恒洁）2.对洗碗池墙壁贴墙砖（不能使用瓷片），面积约30平方米，高度2米；墙砖规格（800mm\*400mm)，品牌：东鹏、蒙娜丽莎、马可波罗3.洗碗台制作广告标识牌6块（节约用水、珍惜粮食等）4.预留美缝隙，施工完毕填美缝剂。 | 项 | 1 |  | 　 |  |
| 8 | 空调移装 | 对食堂改造区碗柜进行移装到二楼天台 | 台 | 3 |  | 　 |  |
| 9 | 铝扣板吊顶 | 1.对挡雨棚区域进行安装铝扣板吊顶，面积约130平方米2.铝扣板及龙骨厚度1.0mm，规格600mm\*600mm3.品牌：欧美特、欧佰、樱花 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 安装空调 | 1.在碗柜区购置及安装一台5匹变频冷暖空调或5匹天花机2.品牌：格力、美的、奥克斯 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 安装单向通道旋转闸门 | 1.不锈钢手动转闸，半高款（高度不少于1.2米）。2.安装一套单向通道旋转闸门，只出不进。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 合计 | —— |  |   |
| 项目工期 | 签订合同日期起20 个自然日竣工 |
| 质保期 | 项目竣工验收合格起，质保12个月 |
| 开票方式 |  %增值税专用发票 |
| 结算方式 | 1.合同付款方式：100%银行电汇。2.合同进度款支付：（1）采用总价包干的形式进行承包，按工程项目清单及采购方需求进行设计及施工，施工安装完毕，经甲方竣工验收合格后，乙方开具全额增值税专用发票给甲方，甲方收到乙方发票后，30个工作日内甲方支付工程款项的97%给乙方。(2)剩余合同工程款3%作为质保金，竣工满一年后(竣工验收合格之日计)且设施无任何质量问题后支付剩余工程款的3%。 |
| 其他 | 需提供施工效果图，采购方确认后方可施工。 |
| 投标方承诺：（1）项目费用包括设计、制作及供货、运输、安装、人工、税费、保险、卫生、垃圾清运等一切费用。（2）项目施工产生建筑及固废垃圾均由承包方按固废处理要求妥善处理，不得堆放在招标方工厂内。（3）如项目施工产生建筑及固废垃圾随意丢弃导致环保事故的，承包方承担一切责任。 |

注：所有价格用人民币表示，单位为元。

授权代表（签字）:

谈判承包方名称（盖章）：

报价时间： 年 月 日

**十、报价说明：**

1.本次询比价有效期为60天。

２.参与报价的承包方于 2023年5月11日15：30前进行线上报价，2023年5月12日15：30前报价截止。

３.报价形式：线上多次报价，第一次报价后每次报价截止时间不能超过24小时。

联系人：苏娥　联系电话13979184418

望予以最优惠报价为盼。

顺祝商琪！

附件：项目报价函

中粮崇左糖业有限公司

 二〇二三年五月四日

**项目报价函**

致：中粮崇左糖业有限公司

根据《崇左糖业2023年食堂碗柜区及挡雨棚改造项目》的相关要求，本着互惠共赢，长期友好合作的原则，我公司愿以如下优惠价格承接中粮崇左糖业2023年食堂碗柜区及挡雨棚改造项目业务，含税包干总价为人民币： 元，不含税价格为人民币： 元，开具 %增值税普通发票。价格包含承包方承接本项目需求的所有费用，报价如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **改造项目** | **技术要求** | **单位** | **数量** | **含税单价（元）** | **含税总价（元）** | **品牌** |
| 1 | 搭建碗架雨棚 | 1.雨棚面积90平方米左右，雨棚瓦片材质、规格和款式与现有雨棚一致。2.采用斜平面钢管焊接支架搭建，使用镀锌钢管做支撑平台立柱（钢管DN118mm，厚度3mm），高与现有雨棚齐平；横杆使用镀锌方管（100mm\*50mm\*3mm厚），镀锌管品牌：华菱、桂银、盛泰、广东振鸿3.对雨棚区排水沟改造 | 项 | 1 |  | 　 |  |
| 2 | 碗柜区砌砖墙及刷漆 | 1.对碗柜区及雨棚砌红砖墙，墙长约40米、高约3米2.对新建墙进行刮白及刷墙漆 | 项 | 1 |  | 　 |  |
| 3 | 挡雨棚区铺地砖 | 1.铺瓷砖面积约130平方米，含地漏改造2.对食堂雨棚区地面找平、铺瓷砖（800mm\*800mm)3.全抛釉、防滑耐磨瓷砖4.预留美缝隙，施工完毕填美缝剂。5.品牌：东鹏、蒙娜丽莎、马可波罗 | 项 | 1 |  | 　 |  |
| 4 | 食堂北门出口台阶改造 | 。1.改造平台及台阶面积约9平方米，2.参照食堂大门平台及台阶样式，对食堂北门出口改造出门平台，并建台阶，对平台及台阶铺瓷砖 3.全抛釉、防滑耐磨瓷砖 4.品牌：东鹏、蒙娜丽莎、马可波罗 | 项 | 1 |  | 　 |  |
| 5 | 碗柜 | 1.制作不锈钢碗柜，整体碗筷储物柜不少于800个。2.碗筷储物柜采用磁吸门，每格储物柜规格不少于宽300mm\*高200mm\*深300mm3.整体颜色、款式需经采购方认可后再实施。 | 项 | 1 |  | 　 |  |
| 6 | 照明 | 配套照明及电线改造，灯具品牌：欧普、雷士、欧特朗 | 项 | 1 |  | 　 |  |
| 7 | 洗碗池改造 | 1.对现有洗碗池拆除，重新制作洗碗台岩板一体柜10米，配套冷暖水路改造及安装冷暖水龙头10个。（陶瓷阀芯水龙头，品牌：九牧、帝王、恒洁）2.对洗碗池墙壁贴墙砖（不能使用瓷片），面积约30平方米，高度2米；墙砖规格（800mm\*400mm)，品牌：东鹏、蒙娜丽莎、马可波罗3.洗碗台制作广告标识牌6块（节约用水、珍惜粮食等）4.预留美缝隙，施工完毕填美缝剂。 | 项 | 1 |  | 　 |  |
| 8 | 空调移装 | 对食堂改造区碗柜进行移装到二楼天台 | 台 | 3 |  | 　 |  |
| 9 | 铝扣板吊顶 | 1.对挡雨棚区域进行安装铝扣板吊顶，面积约130平方米2.铝扣板及龙骨厚度1.0mm，规格600mm\*600mm3.品牌：欧美特、欧佰、樱花 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 安装空调 | 1.在碗柜区购置及安装一台5匹变频冷暖空调或5匹天花机2.品牌：格力、美的、奥克斯 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 安装单向通道旋转闸门 | 1.不锈钢手动转闸，半高款（高度不少于1.2米）。2.安装一套单向通道旋转闸门，只出不进。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 合计 | —— |  |   |
| 项目工期 | 签订合同日期起20 个自然日竣工 |
| 质保期 | 项目竣工验收合格起，质保12个月 |
| 开票方式 |  %增值税专用发票 |
| 结算方式 | 1.合同付款方式：100%银行电汇。2.合同进度款支付：（1）采用总价包干的形式进行承包，按工程项目清单及采购方需求进行设计及施工，施工安装完毕，经甲方竣工验收合格后，乙方开具全额增值税专用发票给甲方，甲方收到乙方发票后，30个工作日内甲方支付工程款项的97%给乙方。(2)剩余合同工程款3%作为质保金，竣工满一年后(竣工验收合格之日计)且设施无任何质量问题后支付剩余工程款的3%。 |
| 其他 | 需提供施工效果图，采购方确认后方可施工。 |
| 投标方承诺：（1）项目费用包括设计、制作及供货、运输、安装、人工、税费、保险、卫生、垃圾清运等一切费用。（2）项目施工产生建筑及固废垃圾均由承包方按固废处理要求妥善处理，不得堆放在招标方工厂内。（3）如项目施工产生建筑及固废垃圾随意丢弃导致环保事故的，承包方承担一切责任。 |

注：所有价格用人民币表示，单位为元。

授权代表（签字）:

谈判承包方名称（盖章）：

报价时间： 年 月 日