 中粮崇左糖业有限公司

─────────────────────────────

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 致To: |  | From:中粮崇左糖业有限公司 |
| 传真Fax： |  | 传真Fax：0771-7820628 |
| 主题Titel：询价函 |  | 页数Page：7 |
| 呈Attn： |  | 联系人：黄付贵13471192740 |
| 编号Number： |  | 日期Date：2023年5月30日 |

内容Special Instruction：

各承包商：

根据我公司食堂厨房改造需要，现请各公司对以下《中粮崇左糖业2023年食堂抽油烟净化系统及冷风系统改造项目》进行总包报价。具体要求如下：

一、承包方可以通过公司内外人员介绍、自荐、被邀请等多种方式报名参与；承包方注册须在6月5日12:30前到中粮糖业采购平台进行注册登记，通过审核的承包方才能够在EPS系统内进行查看公告等业务操作；采购平台网址：<http://eps.cofcotunhe.com>。说明：采购工作小组对报送资料初审。报送资料严重不符合要求的将被直接淘汰，采购工作小组以邮件方式回复审核结果；对报送资料中非重要部分填写不完整的，审核小组以邮件方式通知承包方在竞价会议前补充完善，未补充完成的视为自动放弃本次竞标；请报名承包方主动与审核小组人员联系，确认资质审核结果。

**二、承包方资格**

1.供应商资质

具有独立法人资格和独立签订合同的权利，应为中华人民共和国境内注册的企业法人，具备厨房设备、电器等供货安装能力。

2.近三年未被列入“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.不接受联合体投标,如发现存在企业关联关系,对存在关联关系的承包方给予废标处理。

4.在中标结果下发后30日内入围供应商与崇左糖业公司签订合作合同，崇左糖业公司负责将合同扫描件发至相关管理部门备案。

**三、监督联系方式**

中粮糖业纪委联系方式：办公电话 010-85017235

通信地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层905房间，中粮糖业纪委办公室收，邮编100020。

**四、项目业务要求：**

（一）根据采购方食堂抽油烟净化系统及冷风系统改造需要，到现场实际测量对接，按采购方要求给出施工方案。

（二）文明施工，产生的建筑垃圾由承包方自行合法化处理。

（三）项目工期：合同签订日期起20个自然日竣工。

（四）采购完成后，由承包方先完成项目建设，通过采购方验收合格后再付款。

（五）承包方施工前，需为进厂施工的人员购买工伤保险或购买赔付额度不低于120万元（其中身故险100万元和20万元医疗）的雇主责任险，向采购方提供保单复印件材料，费用自付，并自负一切安全及违章责任。

（六）为了确保本项目安全稳定运行，本项目需在合同签订前向发包方对公银行账户缴纳履约保证金，履约保证金为中标总价的5%，需在收到“中标通知书”之后的30天且在合同签订之前交齐，交款注明“中粮崇左糖业2023年食堂抽油烟净化系统及冷风系统改造项目”字样，结束验收合格后，发包方60日内无息如数退还履约保证金。

(七)项目质保期为一年（项目竣工验收合格日期起365天），质保期项目设施、设备发生的非人为损坏或故障由承包方负责免费维修或更换。

**五、承包方式**：综合总价包干

**六、项目费用及支付方式**

（一）采用对公转账的支付方法：

项目结束后，采购方组织验收合格，承包方出具全额增值税发票，采购方凭票30日内支付项目合同金额的98%给承包方。

（二）剩余合同总价款的2%作为本项目质保金，竣工验收之日起一年内没有发生工程质量问题的，发包方将质保金无息如数退还给承包方。

（三）支付方式：电汇支付。

**七、采购定价形式：询比采购**。

**八、评审方法**

本次采购工作，项目评审采用最低价（比不含税价）中标。

**九、项目内容清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **改造项目** | **事项名称** | **技术要求** | **单位** | **数量** |
| 1 | 抽烟净化机系统 | 6米长集烟罩款（大锅灶用） | 1.拆除现有油烟系统，并清理2.更换安装两套厨房抽油烟机系统（含抽油烟机、油烟净化器、风机、集烟罩、烟囱、集风管、油烟管等配套设备），材质为201不锈钢，厚度1.0mm，需现场测量定制。3.离心式风机、380V，功率不小于4KW4.油烟净化器要求：低空无烟无味净化排放，排放标准符合现行环保标准要求。5.品牌：捷蓝、威德、攀志、东琴、梵奈帝、央厨（任意一个） | 套 | 1 |
| 2 | 4.5米长集烟罩款（蒸饭柜用） | 套 | 1 |
| 3 | 工业冷风机系统 | 水冷机 | 1.安装一套厨房工业冷风机系统（含设备、集风管、接头、支架、空开等配套设备），材质为201不锈钢，厚度1.0MM，需现场测量定制。2.冷风机为变频，单冷、功率3KW，炒菜区、切配区都需要通冷风吹风口，约22个。 | 套 | 1 |
| 4 | 支撑冷风机平台建设 | 设备支撑平台 | 1.在厨房楼顶地面硬化，C25混泥土、厚8CM，硬化面积3，5平方米。 | 项 | 1 |

**十、报价说明：**

1.本次询比价有效期为60天。

２.参与报价的承包方于2023年6月9日15:30前进行线上报价，2023年6月9日15:30前报价截止。

３.报价形式：线上多次报价，第一次报价后每次报价截止时间不能超过24小时。

联系人：苏娥　联系电话13979184418

望予以最优惠报价为盼。

顺祝商琪！

附件：项目报价函

中粮崇左糖业有限公司

 二〇二三年五月三十日

**项目报价函**

致：中粮崇左糖业有限公司

根据《中粮崇左糖业2023年食堂抽油烟净化系统及冷风系统改造项目》的相关要求，本着互惠共赢，长期友好合作的原则，我公司愿以如下优惠价格承接中粮崇左糖业2023年食堂抽油烟净化系统及冷风系统改造项目业务，含税包干总价为人民币 元，开具 %增值税普通发票。价格包含承包方承接本项目需求的所有费用，报价如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **改造项目** | **事项名称** | **技术要求** | **单位** | **数量** | **含税单价（元）** | **含税总价（元）** |
| 1 | 抽烟净化机系统 | 6米长集烟罩款（大锅灶用） | 1.拆除现有油烟系统，并清理2.更换安装两套厨房抽油烟机系统（含抽油烟机、油烟净化器、风机、集烟罩、烟囱、集风管、油烟管等配套设备），材质为201不锈钢，厚度1.0mm，需现场测量定制。3.离心式风机、380V，，功率不小于4KW4.油烟净化器要求：低空无烟无味净化排放，排放标准符合现行环保标准要求。5.品牌：捷蓝、威德、攀志、东琴、梵奈帝、央厨（任意一个） | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 4.5米长集烟罩款（蒸饭柜用） | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 工业冷风机系统 | 水冷机 | 1.安装一套厨房工业冷风机系统（含设备、集风管、接头、支架、空开等配套设备），材质为201不锈钢，厚度1.0MM，需现场测量定制。2.冷风机为变频，单冷、功率4KW，炒菜区、切配区都需要通冷风吹风口，约8个。 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 支撑平台建设 | 设备支撑平台 | 1.在厨房后空地地面硬化，C25混泥土、厚25CM，硬化面积30平方米。2.使用镀锌钢管做支撑平台立柱（钢管DN150mm，厚度4mm，不少于6根），高2.5米；横杆使用镀锌方管（50mm\*100mm\*3mm厚）；平台使用304不锈钢花纹板（厚度4mm），平台规格不少于长7米\*宽3米；平台四周用304不锈钢管做1.4米高围栏(管间距小于50cm)3.平台能称重不低于2吨。4.镀锌管品牌：华菱、桂银、盛泰、广东振鸿、河北广浩5.304不锈钢花纹板品牌：东方特钢、钛钢、宏旺、柳钢 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 合计（元） |  | —— |  |
| 6 | 合作期限 | 签订合同之日起有效期一年 |
| 7 | 结算方式： | 1.支付方式：电汇支付。公对公转账结算费用，凭发票支付。2.双方签订合同，项目结束后，承包方开具全额增值税发票给发包方，发包方收到承包方发票后，凭票30日内支付项目合同金额的98%给承包方。3.剩余合同总价款的2%作为本项目质保金，竣工验收之日起一年内没有发生工程质量问题的，发包方将质保金无息如数退还给承包方。 |
| 8 | 开票方式 |  %增值税普通发票 |
| 说明：本项目为总价包干制，含旧设备拆除及垃圾清运、项目设计、设备及材料采购、人工及安装、保险、税费及管理费等一切费用。 |

注：所有价格用人民币表示，单位为元。

授权代表（签字）:

谈判承包方名称（盖章）：

报价时间： 年 月 日