 中粮崇左糖业有限公司

──────────────────────────

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 致To: |  | From:中粮崇左糖业有限公司 |
| 传真Fax： |  | 传真Fax：0771-7820628 |
| 主题Titel：询价函 |  | 页数Page：7 |
| 呈Attn： |  | 联系人：韦荣生 13517673927 |
| 编号Number： |  | 日期Date：2023年6月7日 |

内容Special Instruction：

各供应商：

我公司对崇左糖业原糖车间2023年连续分蜜机筛篮维修项目询比价采购，请各供应商根据项目工程量清单、材料要求等要求进行报价，具体要求如下：

1. 承包方可以通过公司内外人员介绍、自荐、被邀请等多种方式报名参与；承包方注册须在6月12日15:30前到中粮糖业采购平台进行注册登记，通过审核的承包方才能够在EPS系统内进行查看公告等业务操作；采购平台网址：<http://eps.cofcotunhe.com>。说明：采购工作小组对报送资料初审。报送资料严重不符合要求的将被直接淘汰，采购工作小组以邮件方式回复审核结果；对报送资料中非重要部分填写不完整的，审核小组以邮件方式通知承包方在竞价会议前补充完善，未补充完成的视为自动放弃本次竞标；请报名承包方主动与审核小组人员联系，确认资质审核结果。

**二、承包方资格**

1、资质要求：具有独立法人资格和独立签订合同的权利,应为为中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织或自然人，具有项目供货维修能力且注册资金50万元以上。

2.近三年未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.不接受联合体投标,如发现存在企业关联关系,对存在关联关系的承包方给予废标处理。

4、在中标结果下发后30日内入围供应商与中粮崇左糖业有限公司签订合作合同，中粮崇左糖业有限公司负责将合同扫描件发至相关管理部门备案。

**三、监督联系方式**

中粮糖业纪委联系方式：办公电话 010-85017235

通信地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层905房间，中粮糖业纪委办公室收，邮编100020。

**四、工程承包内容以及送修、提货地点：**

1、工程范围：崇左糖业原糖车间2023年连续分蜜机筛篮维修项目提供的货物或工程和服务

2、承包方式：为总包方式提供设备维修、运输、卸车、伴随服务。

3、供货、安装地点：中粮崇左糖业有限公司厂区。

4、质保期内配件供货，安装及更换产生的运费由承包方承担．

5、承包方施工前，需为进厂施工的人员购买工伤保险或购买赔付额度不低于120万元（其中身故险100万元和20万元医疗）的雇主责任险，向发包方提供保单复印件材料，费用自付，并自负一切安全及违章责任。

6、为了确保本项目安全稳定运行，本项目需在合同签订前向发包方对公银行账户缴纳履约保证金，履约保证金为中标总价的2%，需在收到“中标通知书”之后的30天且在合同签订之前交齐，交款注明“崇左糖业原糖车间2023年连续分蜜机筛篮维修项目”字样，结束验收合格后，发包方60日内无息如数退还履约保证金。

**五、采购定价形式：询比价**。

**六、评审方法**

本次采购工作，项目评审采用最低价（比不含税价）中标。

**七、项目维修标的**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | Φ1400分蜜机筛篮底网、裙边更换和轴承室修复 | 套 | 1 | 总价包干 |

**八、施工内容及相关要求：**

1、将筛篮底网拆除，安装上新的底网。

2、底网丝径为1.3mm，网孔为5\*5mm。

3、新网需紧贴于筛篮，底网与筛篮缝隙≤3mm，底网与筛篮焊接要紧固，打磨光滑，无刺边。

4、更换裙边，材料为不锈钢304材质。

5、轴承室空位修复尺寸φ180-0.008 -0.033mm与原孔同心。

6、底网安装后对筛篮做动平衡处理。

**九、交货地点及期限**

交货地点：中粮崇左糖业有限公司厂区；

交货期限：签订合同日期起30个自然日竣工。

**十、设备、材料包装及运输**

设备、材料交货前的包装、运输工作及相关费用由承包方负责，在此期间因包装、运输不当引起的损失由承包方承担。

**十一、付款方式：**

1、项目竣工后车间使用经维修的筛篮分蜜机无异常振动，正常使用一个月筛篮底网焊点无脱落、裂纹，为验收合格。收到承包商开具合同全额增值税专用发票后，支付90%；剩余10%作为质保金，质保期结束后支付，在质保期内若发现底网焊点有裂纹或脱落现象，承包商需24小时内提供抢修服务。

2、剩余10%作为质保金，于质保期满（设备竣工验收合格日期起365天）且设备无任何质量问题后，发包方向承包方支付合同总额的10%

**十二、质保期：**验收合格后至设备使用满一年

**十三、报价说明：**

1.本次询比价有效期为３0天。

２.参与报价的承包方于2023 年 6 月16 日15:30前进行线上报价， 6 月16 日15:30报价截止。(具体以线上ＥＰＳ系统要求为准)

３.报价形式：线上多次报价，第一次报价后每次报价截止时间不能超过24小时。

联系人：苏娥　联系电话13979184418

望予以最优惠报价为盼。

顺祝商琪！

附件：项目报价函

中粮崇左糖业有限公司 2023年6月7日

**项目报价函**

致：中粮崇左糖业有限公司

本着互惠共赢，长期友好合作的原则，我公司愿以如下优惠价格承接崇左糖业原糖车间2023年连续分蜜机筛篮维修项目，含税总价为： 元，开具 %专用发票，价格包含税金、交通费等所有费用，报价如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 含税总价（元） | 备注 |
| 1 | Φ1400分蜜机筛篮底网、裙边更换和轴承室修复 | 套 | 1 |  | 总价包干 |
| 2 | 技术协议 | 1、将筛篮底网拆除，安装上新的底网。2、底网丝径为1.3mm，网孔为5\*5mm。3、新网需紧贴于筛篮，底网与筛篮缝隙≤3mm，底网与筛篮焊接要紧固，打磨光滑，无刺边。4、更换裙边，材料为不锈钢304材质。5、轴承室空位修复尺寸φ180-0.008 -0.033mm与原孔同心。6、底网安装后对筛篮做动平衡处理。 |
| 3 | 完工期限 | 签订合同日期起30个自然日竣工。 |
| 4 | 付款方式 | 1、项目竣工后车间使用经维修的筛篮分蜜机无异常振动，正常使用一个月筛篮底网焊点无脱落、裂纹，为验收合格。收到承包商开具合同全额增值税专用发票后，支付90%；剩余10%作为质保金，质保期结束后支付，在质保期内若发现底网焊点有裂纹或脱落现象，承包商需24小时内提供抢修服务。2、剩余10%作为质保金，于质保期满（设备竣工验收合格日期起365天）且设备无任何质量问题后，发包方向承包方支付合同总额的10% |
| 5 | 开票方式 |  %增值税发票 |
| 6 | 质保期 | 至设备竣工验收合格日期起365天 |

注：所有价格用人民币表示，单位为元。

授权代表（签字）:

谈判承包方名称（签章）：

报价时间： 年 月 日