中粮屯河北海糖业有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 致To:各参与询价供应商 | 发件人From: 王本建  |
| 传真Fax:  | 电话Tel: 15177910803 |
| 呈Attn:  | 传真Fax:  |
| 主题Titel: 询价函 | 页数Page:3 |
| 编号Number: | 日期Date: 2024年6月23日 |
| 内容Special Instruction(ifany): |  |

2024年北海糖业2台千五机蒸汽管扩容改造项目询价说明文件

各参与询价供应商：

2024年北海糖业2台千五机蒸汽管扩容改造项目已具备实施条件，请各供应商根据项目技术要求进行报价。

1. **整改项目标的**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 闸阀 | 40DN125 | 1个 |  |  | 含保温衣 |
| 2 | 管道焊接异径三通 | 219×133\*7 | 1个 |  |  | 含保温 |
| 3 | 凸面法兰片 | 40DN125 | 两个 |  |  |  |
| 4 | 机制弯头 | ф133\*7 | 10个 |  |  |  |
| 5 | 无缝钢管 | ф133\*7 | 1566KG |  |  | GB5310-2017 |
| 6 | 蒸汽管道支架 |  | 7个 |  |  | 4个为柱梁上安装支架，3个为5.3米钢立柱支架。 |
| 7 | 管道保温（硅酸铝） | ф133\*10 | 80米 |  |  | 保温后包铝皮 |
| 8 | 压力管道报装 |  | 1项 |  |  | 含出图 |
| 9 | 安装费 |  | 1项 |  |  | 含2套手动疏水装置的供货及安装 |
| 10 | 税费（13%) |  | 1项 |  |  |  |
| 11 | 合计 |  |  |

注：以上项目内容若有遗漏，由供方根据设备性能及安全规范负责补全，费用也应包含在项目总价内。

**二、技术要求：**

根据GB 50235-2001《工业金属管道设计规范》、GB 50236-98《工业金属管道施工及验收规范》、GB 50237-98《工业金属管道工程质量验收规范》执行项目内容。

**三、交货期限：**

在合同签订后，90天日历天内完成施工。

1. **资质要求**

（一）资质要求：承压类特种设备安装、修理、改造A级资质单位（报价文件需附上相应资质文件扫描件）

（二）财务要求：注册资本金人民币200万元及以上;

（三）业绩要求：近三年内（2021年1月1日至响应截止日期）有同类型项目一项或以上业绩（报价文件需附上业绩凭证）；

（四）信誉要求：在信用中国网查无不良信息记录；在中国政府采购网查无严重违法失信行为。

1. **评审方法**

本次采购工作，在满足采购方需求的前提下坚持“同质比价、同价比质、同质同价比服务”。

**五、付款方式：**

（一）设备材料进场经甲方验收合格后，乙方开具全额增值税专用发票给甲方后，甲方向乙方支付合同总额的【40】%。

（二）设备安装完毕，竣工验收合格，甲方向乙方支付合同总额的【40】%。

（三）设备安装调试合格，运行至需方2024-2025榨季结束后，无质量问题后支付剩余【20】%。

**六、其他要求：**

（一）报价单应注明项目周期、税率、付款方式等信息。

（二）进场施工前，供方须和参与施工人员签订符合《民法典》要求的用工合同或劳务合同，为施工人员购买工伤保险或购买赔付额度不低于105万元（保额赔付不低于上一年度国家一次性工亡补助金标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍）的意外伤害险或雇主责任险和10万元的医疗保险。

（三）需方需提供作业人员县级（二甲）以上医院职业健康体检表等资料。具体详见附件：《安全管理协议书》。

（四）涉及高处作业的，需方负责配备现场安全设备设施，如登高作业车、安全绳、安全带、安全帽等，登高作业人员需配备登高作业证。

不详之处请联系机电车间王本建（电话：15177910803），望予以最优惠报价为盼。

附件： 安全（消防）管理协议(2023-C)

中粮北海糖业有限公司

2024年6月23日