干泥运输处理采购文件

中粮屯河焉耆番茄制品有限公司对2023年工厂内干泥的运输、存放、处理等业务进行采购，要求如下：

 一、标的范围和相关要求

焉耆番茄公司2023年计划收购量27万吨番茄生产过程中所产生的所有干泥接取、运输、无害化处理（包括压泥机处理后的干泥、斜板沉淀池处理后积累的干泥等）。

1. 投标方资格要求

在中华人民共和国境内合法注册并具有独立法人资格，具备独立承担民事责任的能力，不得为失信被执行人，具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力，基本资质文件符合采购系统注册要求，要求有相关作业车辆与运输能力。

三、投标方需要做的工作

1、完善本人有效证件或企业相关营业资质，同等条件下具有相关处理资质的企业优先，在2023年6月5日前在中粮糖业EPS采购平台报名，本项目报名截止时间为北京时间2023年6月5日12:00点，投标截止时间为北京时间2023年6月10日12:00，开标时间为北京时间2023年6月10日12:00。

2、在中粮糖业平台仔细阅读相关采购文件。

3、需自行提供工程机械与运输车辆，并对运输车辆进行相应改造能做到运输干泥过程中不滴水漏水、漏泥，车辆具有自卸功能，高度不得高于3.5米，并附带苫盖篷布，能将车厢完全苫盖，可做到不洒落、无扬灰、无异味飘散等。无法做到以上要求的车辆不允许进入我方场地接取、运输干泥，如中标人无法提供符合要求的运输车辆，视为不具备履约条件，我公司可单方面解除协议并不承担相关责任，不予退还履约保证金，有权与其他投标人签订协议。

4、投标人应对所雇佣的人员（司机、卫生清理人员）购买意外伤害险等，雇佣的车辆为正规合法的运营车辆，并购买第三方责任险。

5、甲方泥水分离装置现场卫生由乙方负责按照要求执行，并协助甲方搬运药剂等工作，乙方应雇佣指定专人负责拉运干泥处的卫生、在运输过程中在甲方所属区域内行走道路处的卫生。

6、投标人自行考虑采取措施对干泥进行无害化处理，使之符合国家相关要求，建议投标人可采用垃圾场填埋、适合的建筑用途回填等方式处理。在干泥运输处理前中标人应告知我公司处理方式及处理地点，以便于我公司抽查。如因中标人原因采取了不当的处理方式，导致社会事件或环保处罚，由中标人自行解决，我公司有权解除协议并追究中标人相关责任。

7、相关报价包括干泥接取过程的费用、雇佣车辆的费用、运输干泥的费用、处理干泥产生的费用、乙方雇佣人员的费用。以年度包干价报价，采用综合总报价除税后最低者为第一中标人，其他投标人按照报价高低依次为顺序中标人。报价税率自行根据情况填报。

8、相关工作内容：自2023年甲方生产期开机至结束压泥机产生的干泥全部运输后无害化处理，2023年甲方斜板沉淀池内泥沙（斜板沉淀池尺寸为15\*50\*3.5、两组）开机前清理与停机后清理，以上工作内容需全额完成，现场卫生清理完毕后由双方验收。

9、中标人在处理干泥过程中，应保证运输车辆充足、人员到位，不得因中标人原因造成甲方干泥长时间对方或影响甲方生产，违者每次需缴纳2000元违约金。

10、如2023年因天气等原因导致焉耆公司原料收购量不足年初计划量的60%，双方协商价格，不再以包干价格结算。

11、2023年生产期结束后按照双方最终确认的金额，中标人开具全额发票后我公司在次月支付总额的60%，待我公司验证整体干泥处理无隐患、无遗留问题，我公司在2024年1月31日前支付完毕剩余款项，首次结算必须开具全额发票。

12、中标人接到中标通知后应在5日后与我公司签订运输处理协议与相关的安全协议，缴纳1万元安全风险金。

联系人：马新林

联系电话：18999017987

监督人：中粮屯河焉耆番茄制品有限公司财务部

监督电话：15309965502

监督邮箱：zhuxl1@cofco.com

中粮屯河焉耆番茄制品有限公司

二0二三年五月二十九日