**杭 后 番 茄 公 司**

**询 比 文 件**

甲方：中粮屯河（杭锦后旗）番茄制品有限公司

日期： 二○二三年七月

1. **项目公告**

**一、采购内容**

1、甲方：中粮屯河（杭锦后旗）番茄制品有限公司

2、项目名称: 马口铁番茄丁车间集中显示 3、采购内容：马口铁番茄丁车间集中显示，根据EPS提供的清单进行报价。

4、采购方式：公开询比采购

5、投标时间：供应商需在2023年7月13日前在中粮糖业EPS集采平台上报价，此时间之后不再接受报价。

6、参加投标供应商不需到达开标现场，线上投标，开标会议室答疑。

**二、投标人资格要求：**

1、投标人为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人企业或其他组织。

2、有其中任意一项资质要求都可报名参加，互联网接入、监控设备销售、计算机及辅助设备零售有从事相关等内容；

3、财务要求：没有处于财产被接管、冻结、破产状态；

4、信誉要求：近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录，未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；投标人须提供国家企业信用信息公示系统行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息截图（查询网址：<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）；

**三、投标人提供文件**

各单位对其提交材料的真实性负责。

各部分主要内容如下：

**1、商务文件**

1.1 是否接受我公司付款方式。

不接受我公司付款方式的，需提供可接受的付款方式。

**2、项目报价文件**

供应商需在我公司EPS平台中，按项目明细填写报价。对各个子项进行报价并上传至EPS系统中，同时按照要求以文件形式提供盖章报价单、廉洁承诺书、质量承诺书，供应商需保证在EPS平台中填报的价格与上传的报价文件中的价格相一致，不一致的以上传的报价文件中的价格为准。

**四、发布媒体：**本次采购公告在中粮屯河糖业股份有限公司采购电子平台（EPS）上发布。

**五、监督部门及电话**

中粮糖业纪检信访举报联络方式：

一、寄信 通信地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层905房间，中粮糖业纪委办公室收，邮编100020

二、新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼

纪委办公室收，邮编830000

三、招 标 人：中粮屯河（杭锦后旗）番茄制品有限公司

地 址：内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇建设街39号

联 系 人：苏先生

联系电话：15847808651

采购业务监督：财务部门

联系人：李先生

联系电话：18004789567

**投标人须知**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 类 别 | 内 容 |
| 1.1 | 项目名称 | 马口铁番茄丁车间集中显示项目 |
| 1.2 | 采购方 | 甲方：中粮屯河（杭锦后旗）番茄制品有限公司地址：内蒙古杭锦后旗陕坝镇建设街39号采购组织：中粮屯河（杭锦后旗）番茄制品有限公司联系人：苏一丁 电话：15847808651 |
| 1.3 | 项目概况 | 新安装摄像头、显示屏、电脑在丁线前处理、灌装、后段实现集中显示，在二楼小会议室安装拼接屏 |
| 1.4 | 采购方式 | 中粮糖业EPS采购平台线上采购，采用公开询比采购方式；各子项目报价。 |
| 1.5 | 开标组织成元 | 总人数为3人及以上单数，其中、监标人员、开标人员、其他人员等  |
| 1.6 | 开标方案 | 根据报价情况，采购方选择整体最低价中标方式，选取供应商。 |
| 1.7 | 合同签订及付款方式 | 本项目确定供应商后，由中粮屯河（杭锦后旗）番茄制品有限公司与中标供应商签订合同，并按照合同约定条款进行付款。1、合同签订生效后，设备到达指定交货地点安装调试验收合格后，甲方支付合同总额的60%资金，乙方开具合同金额的增值税发票（税率1%）；2、生产期结束后设备无质量问题支付合同款的30%货款；3、剩余10%合同款作为项目质保金，合同期满一年设备没有质量问题完成支付。（支付方式电汇）（开票期间如遇国家税率调整，以合同中不含税价格为基数乘以国家调整税率为开票金额）。 预留10%余款2024年12月31日前付清。 |
| 1.8 | 验收方式及质量承诺 | 1. 设备运至需方目的地后由需方负责保管。双方确定安装、调试时间，双方按安装计划实施
2. 产品质量必须符合国际质量标准的要求，到货后，需方对货物的质量进行验收并提出异议，货物的质量问题，需方应在发现后的 3 个工作日内提出
 |
| 1.9 | 现场监督 | 纪检委员：靳玉明 |
| 一、集中显示技术要求 |
| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 网络摄像机 | 像素600W，符合背光补偿、符合IP66防水防尘等级、枪机，使用海康、大华、宇视或同等品牌 | 14 | 个 |
| 2 | 网络摄像机 | 像素200万（dpi）4倍变焦，支持云台，球机使用海康、大华、宇视或同等品牌 | 1 | 个 |
| 3 | 录像机 | 可支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；；支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出；自带8个SATA接口，支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等，支持32路图像观看。使用海康、大华、宇视或同等品牌 | 3 | 台 |
| 4 | 硬盘 | 6T硬盘为监控级机械硬盘（多碟）使用希捷、日立、西部数据或同等品牌 | 6 | 个  |
| 5 | 网桥 | 一托二网桥，工作距离2000米以内、光为视讯、普联科技、水星或同等品牌 | 2 | 个 |
| 6 | HDMI光端机 | 支持音视频同步+本地 HDMI 输出+USB 鼠键远程控制，光为视讯、中科光电、烽火或同等品牌 | 3 | 个 |
| 7 | 不锈钢桌子 | 尺寸长1500mm高750mm宽900mm | 1 | 个 |
| 8 | VGA光端机 | 支持 1 路本地 VGA输出，可以实现本地和远程同步显示 光为视讯、中科光电、烽火或同等品牌 | 4 | 个 |
| 9 | 光纤收发器 | 光为视讯、中科光电、烽火或同等品牌 | 3 | 个 |
| 10 | 交换机 | 8口千兆交换机 海康、TP-LINK、水星或同等品牌 | 3 | 个 |
| 11 | 交换机 | 24口千兆交换机 H3C、华为、水星或同等品牌 | 1 | 个 |
| 12 | 安防显示器 | 安防显示器55寸分辩率1920\*1080，支持HDMI接口，支持VGA接口、支持音频输出 海康、迈视、创维或同等品牌，55寸壁挂显示器防水，防潮，防碰撞保护罩 | 2 | 台 |
| 13 | 显示器 | 普通电脑显示器32寸 分辨率为1024\*768 DELL、联想、三星或同等品牌 | 1 | 台 |
| 14 | 拼接屏 | 1、55寸 LCD面板，支持超高清显示2、尺寸：1213mm(H)x686mm(V)3.拼接整屏尺寸：4852mm(H)x2058mm(V) 3、对比度：4500:14、亮度：≥500cd/m2 ；5、双边拼缝：3.5mm 6、单块分辨率：1920(h)x1080(v)7、显示色彩：全彩16.7M色8、可视角度：178°(横向和纵向)。9、响应时间：8ms10、24小时连续运行，具有先进性、稳定性可扩充性11、带柜子 | 1 | 套 |
| 15 | 软件 | 长时间持续稳定录像:包括高的视频压缩率、可接受的画质、硬盘满时自动删除部分旧文件等。开机自动录像:开机后即可自动录像，并可隐身或最小化到托盘。报警功能:包括播放警铃、人脸识别、画面运动检测等技术、邮件报警附带快照图片。别项功能:镜头打印时间戳、调节画面明亮、调节分辨率等。 | 3 | 套 |
| 16 | 电脑主机 | 采用Intel处理器 采用DDR4高速内存 、支持大容量高速 、支持主流办公软件、安防应用软件 支持主流视音频播放支持多路高清视频回放 支持多屏显示，视频预览和业务操作并行，提高效率 支持视频监控录像快速下载预装安防正版软件 | 4 | 台 |
| 17 | 办公桌 | 高强度冷轧钢桌体，可拼接操作台，尺寸1690\*950\*750桌面为防火材料 | 2 | 个 |
| 二、项目范围及要求 |
| 新增15个监控摄像头，加原有摄像头复位。分为3个点位，分别在每个点位观看不同的监控画面，设备显示远端传输。1、在前处理端55寸监控画面显示。2、在灌装间55寸监控画面显示3、在后段32寸实现监控画面显示。4、实现4个VGA画面分屏在拼接屏上。5、在每个点位也可以看到其他点位视频6、用12个55寸LCD显示屏拼接一个整体大屏幕可实现视频监控画面的显示7、在手机或者电脑上满足同时5人观看监控视频 |
| 三、安装调试以及随机资料 |
| 免费提供现场安装、包括安装辅料、调试及操作培训服务； |
| 四、质保 |
| 免费质保1年，在质保期内，供方应在接到需方通知后，2小时内响应，24小时内到达现场解决故障。免费予以排除故障、修复或更换零配件。 |
| 五、验收 |
| 1 | 到货验收：货物送达后，双方在7个工作日内对货物的数量、外观进行验收，对问题提出异议，形成验收记录。 |
| 2 | 试运行验收：双方对试运行情况进行验收，对问题提出异议，形成试运行验收记录。 |
| 3 | 总体验收：产季运行结束一个月内，双方依据本技术文件及合同约定对设备运行情况进行总体验收。验收通过后，形成总体验收报告。 |

中标标准

评标小组将按报价由低到高排列中标候选供应商顺序并依照次序确定中标供应商,本次询比价只进行一轮报价并完成定标**（**如报价错误，标的不明确等金额错误，根据实际情况发起二轮报价）。

1. 授权委托书模板
2. 质量承诺书模板
3. 廉洁承诺书模板

**授权委托书**

委托人：**XXXXXX公司**

住所：

法定代表人（或负责人）：

代理人：**XXX**，男或女， 年 月 日出生，身份证号码：**XXXXXXXXXXXXXX**,系**XXXXX**单位职工，现住**XXXXXXX**。

授权事项：

1、委托人委托代理人**XXX**代表委托人参加XX**集团公司及所属各级单位**的招标或议标活动，以委托人的名义全权办理招标或议标过程中的投标、报价、议标谈判等一切与招标或议标相关的事宜。

2、如果委托人中标，代理人以委托人的名义与**XX集团公司及所属各级单位**签订合同，并办理合同履行过程中的一切相关事宜。

本公司对代理人的上述代理行为均予以认可并承担责任。

授权期限：本授权委托书自授权之日起生效，至**XXXXXXXXXX**起失效。

代理人身份证（正、反面）粘贴处：

委托人：**XXXXXX公司**

法定代表人（或负责人）：

委托授权时间： 年 月 日

**质量承诺书**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司：

为积极配合贵公司进行的\_\_\_\_\_\_\_\_工作，保证产品质量，我们特向贵公司承诺如下事项：

1. 我公司承诺所供之商品质量，数量均不出现假冒、短少现象，并随时按贵公司要求提供各种质量检测报告，如发生与之相关的客户投诉赔偿，待材料质量查明之后一概由本供应商负责。

2. 严格按照合同、订单要求供货、补货，商品价格上调需提前上交调价单，商品下调或做特价时与贵公司联系下调方案。

3. 我公司严格执行供应商应尽义务，做到送货及时，货物质量优质，货物装箱整齐方便运输。

4.我公司承诺保证为贵公司所供之货，货源充足，不发生断货拒供现象。

5.我公司认可贵公司的货物验收制度和仓库保存条件，并在对供应货物进行验收时，自愿严格遵守贵公司的货物验收制度。

6.我公司对未通过验收的货物，保证在贵公司规定时间内补充合格的货物，否则自愿承担由此造成的所有损失。

7.我公司对通过验收的货物，在贵公司投入使用之前，出现相关证照不全、品牌不符及任何质量问题的，我公司承诺无条件退货，并在贵公司规定时间内补充合格的货物，否则自愿承担由此造成的所有损失。

法定代表人或授权代理人（签名）：

日期：

**廉洁承诺书**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司：

为积极配合贵公司进行的\_\_\_\_\_\_\_\_工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们特向贵公司承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及贵公司相关制度。

2.不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

3.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定；保证不会以其他人名义或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

4.不将主体、关键性工作进行分包（包括贴牌生产、转包等）。

5.不以任何方式向招标人员或者评标成员赠送礼品、礼金及有价证券，不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动，不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用，不进行可能影响招标公平、公正的任何活动。

6.不向贵公司涉及招标的部门及个人支付好处费、介绍费，购置或提供通讯工具、交通工具、电脑等。

7.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵公司纪委办公室举报。

纪委办公室联系方式：

办公电话：010-85017235

通讯地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层905房间，中粮糖业纪委办公室收，邮编100020

8.我方自愿将本承诺书作为投标文件及合同的附件，具有同等的法律效力。

9.若违反上述承诺或违反有关法律法规及贵公司有关规定，我方自愿永久放弃参与贵公司的所有业务往来，并承担贵公司制定规定的一切法律责任。

10.本承诺书自签署之日起生效。

法定代表人或授权代理人（签名）：

日期：