中粮屯河北海糖业有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 致To:各供应商 | 发件人From: 蔡卓仁 |
| 传真Fax:  | 电话Tel: 18077971625 |
| 呈Attn:  | 传真Fax:  |
| 主题Titel: 询比采购函 | 页数Page: 6 |
| 编号Number: | 日期Date: 2023年7月10日 |
| 内容Special Instruction(ifany): |  |

询 比 采 购 函

各供应商：

我司计划对2023年北海糖业原糖处理间建设项目地质勘察进行询比采购，请各供应商根据项目工程量清单、技术要求等要求进行报价，具体要求如下：

**一、供应商资格要求**

1.资质要求：应具备独立签订合同能力，为中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织或自然人，具有工程勘察类相关专业资质，注册资金100万元及以上。

2.在信用中国网查无严重不良信息记录；在中国政府采购网查无严重违法失信行为。

3.不接受联合体投标,如发现存在企业关联关系,对存在关联关系的供应商给予废标处理。

4. 供应商须登录中粮糖业电子采购平台（<http://eps.tunhe.com>/）进行投标和开标活动，务必在开标前完成注册并获得投标资格，通过审核的供应商才能够在系统内进行查看公告等业务操作。

**二、施工要求**

1.根据项目性质与拟建场地的地质情况，按国家现行有关勘察规程、规范、标准进行勘察，布孔及现场勘察符合《岩土工程勘察规范》（GB 50021—2001）（2009年版）；《广西壮族自治区岩土工程勘察规范》（DBJ/T45-066-2018）；《工程勘察通用规范》（GB 55017-2021）等技术规范要求；勘察完成后需提供详细工程勘察报告，并按相关项目报建手续要求完成信息系统备案。

2.承包方作业过程中，如果有不合理布置的部分，必须先通知发包方到现场确认处理后方能继续施工。

3.承包方进入现场所有作业人员必须提供社保缴费证明或购买工伤保险、意外伤害险或购买赔付额度不低于工亡100万元和5万元医疗的雇主责任险，并自负一切安全问题。

4.承包方需提供作业人员二甲以上医院一年内健康体检报告复印件，方可开展作业。

5.承包方违反发包方各项安全管理规定的（如违反发包方危险作业要求、使用不安全的工具、设备、井沟无盖、梯台无栏、未按要求佩戴劳动防护用品及反光背心、未做到工完场清或未及时搞好现场卫生、未按要求佩戴出入牌、野蛮出入公司门口、安全条件未达到等），第一次扣200元、第二次扣500元、第三次扣1000元。累计违规四次以上的，每次扣2000元，视情况作停工整顿处理，停工所造成的损失由承包方负责，扣款直接从合同款中扣除。

**三、验收标准**

本工程的勘察工作定于合同生效后25天完成并提交全部勘察成果资料。

**四、合同金额及工期**

1.本合同采用固定总价合同，结算时不作调整。

2.工期：签订合同后25天内出具详细勘察报告。

**五、报价及评审方法**

1.本次采购工作，在满足采购方需求的前提下坚持“同质比价、同价比质、同质同价比服务”。

2.承包方应根据作业期间材料、机械设备可能由于市场价格上涨（或下跌）因素自行考虑由此引起的风险并计入报价中，承包方应对自己的报价承担风险，结算时不再作调整。

**六、付款方式**

承包方提交全部勘察成果资料后30个日内，发包人凭承包方提供的有效增值税（税率6%）专用发票，支付至总服务费的90%，剩余10%待基础验收合格后30日内付清。

**七、履约保证金的交付及退还**

1.履约保证金为合同金额的5%，承包方必须于收到中标通知书后至签订合同前足额缴纳。项目结束并验收合格后，发包方于30天内将全额履约保证金无息退还给予承包方。

2.合同生效的前提条件是承包方向发包方缴纳足额履约保证金。

## **八、进场开工条件**

**工程项目承包方入厂安全资料清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 提交材料 | 是否符合 | 备注 |
| 1 | 所有人员花名册 | □是□否 |  |
| 2 | 所有人员身份证（复印件） | □是□否 |  |
| 3 | 所有人员体检表（医院体检证明） | □是□否 |  |
| 4 | 项目经理及专职安全员安全管理证，并持证上岗 | □是□否 |  |
| 5 | 作业人员与承包商签订的劳动合同（提供复印件） | □是□否 |  |
| 6 | 工伤保险或意外保险或雇主责任险（100 万） | □是□否 |  |
| 7 | 安全风险抵押金（合同履约金证明） | □是□否 |  |
| 8 | 提供安全生产管理办法、安全技术措施、施工组织措施 | □是□否 |  |
| 9 | 提供有效的营业执照、施工资质、安全生产许可证等文件 | □是□否 |  |
| 10 | 项目经理和安全员委托书（承包商单位有效文函） | □是□否 |  |
| 11 | 项目安全管理组织机构图，及安全生产责任制 | □是□否 |  |
| 12 | 签订外来施工作业人员的安全承诺。（进场前签定） | □是□否 |  |
| 13 | 提供承包合同、安全协议（复印件） | □是□否 |  |
| 14 | 特殊作业人员清单、特种作业资格证 | □是□否 |  |
| 15 | 提供企业两年内无事故承诺书 | □是□否 |  |
| 16 | 所有作业人员安全规程培训考试并合格 | □是□否 |  |
| 17 | 人员月度考勤表（进场以后执行） | □是□否 |  |
| 18 | 提供所有作业人员劳动防护用品清单（如：安全帽、工作服、工作鞋、口罩、手套、耳塞、防护眼镜等） | □是□否 |  |
| 19 | 人员月度安全培训记录及档案（进场以后执行） | □是□否 |  |
| 20 | 提供现场“应急施救药品”。(附药品清单) | □是□否 |  |
| 21 | 施工项目开工申请 | □是□否 |  |
| 22 | 提供作业工器具清单、合格证 | □是□否 |  |

以上资料作为承包商进厂作业的安全管理资料，由属地部门/车间负责收集，作业前传安全环保部审查通过后方允许作业，否则不允许入厂作业。

**九、系统报价说明**

1.本次报价截至时间2023年7 月18日 9 时 0 分。

2.系统报价需上传盖章后的报价清单及廉洁承诺书作为附件。

3.本询比采购项目要求二次报价。

4.不详之处请联系北海糖业蔡卓仁，联系电话：18077971625，望予以最优惠报价为盼。

顺祝商琪！

中粮屯河北海糖业有限公司

2023年7月10日

|  |
| --- |
| **报 价 清 单** |
| **工程名称:** **2023年北海糖业原糖处理间建设项目地质勘察 2023 年 7 月10日**  |
| **定额编号** | **定 额 名 称** | **单位** | **工程量** | **综合单价(元)** | **合价(元)** |
|
| **一** | **北海糖业原糖处理间项目地质勘察工程** | 　 | 　 | 　 |  |
| **1** | 钻探孔径110mm，勘探点1个，技术孔，钻孔深30m。 | m | 30 |   |  |
| **2** | 钻探孔径110mm，勘探点8个，技术孔，钻孔深25m。 | m | 200 |  |  |
| **3** | 钻探孔径110mm，勘探点9个，一般孔，钻孔深20m。 | m | 180 |  |  |
| **4** | **总 合 计（含税）** | **元** |  |  |  |
| **备注：1、本工程参考采购方提供的工程量以固定综合总价方式报价。** **2、本工程勘察单位应根据勘察期间材料、机械设备可能由于市场价格上涨（或下跌）因素自行考虑由此引起的风险并计入报价中，勘察单位应对自己的报价承担风险。** |

报价单位（公章）：

廉洁承诺书

中粮屯河北海糖业有限公司：

为积极配合贵公司进行的项目招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们特向贵公司承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及中粮糖业公司有关廉政建设制度。

2.不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

3.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定；保证不会以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

4.不将主体、关键性工作进行分包（包括贴牌生产、转包等）。

5.不以任何方式向招标人员或者评标成员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招标公平、公正的任何活动。

6.不向贵公司涉及招标的部门及个人支付好处费、介绍费；购置或提供通讯工具、交通工具、电脑等。

7.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵公司纪检监察部举报。

8.我方自愿将本承诺书作为投标文件及合同的附件，具有同等的法律效力。

9.若违反上述承诺或违反有关法律法规及贵公司有关规定，我方自愿永久放弃参与贵公司的所有业务往来，并承担贵公司制度规定的一切法律责任。

10.本承诺书自签署之日起生效。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代理人（签名）：

日期： 年 月 日

监督联络方式：

中粮糖业纪委联系方式：办公电话 010-85017235

通信地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层905房间，中粮糖业纪委办公室收，邮编100020。