**真空泵项目投标文件**

1. **营业执照**
2. **委托授权书**

委托人：

住所：

法定代表人（或负责人）：

代理人： ，性别 ， 年 月 日出生，身份证号码： ,系 单位职工，现住 。

授权事项：

1、委托人委托代理人 代表委托人参加**中粮糖业辽宁有限公司**的招标或议标活动，以委托人的名义全权办理招标或议标过程中的投标、报价、议标谈判等一切与招标或议标相关的事宜。

2、如果委托人中标，代理人以委托人的名义与**中粮糖业辽宁有限公司**签订合同，并办理合同履行过程中的一切相关事宜。

本公司对代理人的上述代理行为均予以认可并承担责任。

授权期限：本授权委托书自授权之日起生效。

代理人身份证（正、反面）粘贴处：

委托人：

 法定代表人（或负责人）：

 委托授权时间： 年 月 日

**第三部分 质量承诺书**

中粮糖业辽宁有限公司：

为积极配合贵公司进行的真空泵采购工作，保证产品质量，我们特向贵公司承诺如下事项：

1.我公司承诺所供之商品质量，数量均不出现假冒、短少现象，并随时按贵公司要求提供各种质量检测报告，如发生与之相关的客户投诉赔偿，待材料质量查明之后一概由本供应商负责。

2.严格按照合同、订单要求供货、补货，商品价格上调需提前上交调价单，商品下调或做特价时与贵公司联系下调方案。

3. 我公司严格执行供应商应尽义务，做到送货及时，货物质量优质，货物装箱整齐方便运输。

4.我公司承诺保证为贵公司所供之货，货源充足，不发生断货拒供现象。

5.我公司认可贵公司的货物验收制度和仓库保存条件，并在对供应货物进行验收时，自愿严格遵守贵公司的货物验收制度。

6.我公司对未通过验收的货物，保证在贵公司规定时间内补充合格的货物，否则自愿承担由此造成的所有损失。

7.我公司对通过验收的货物，在贵公司投入使用之前，出现相关证照不全、品牌不符及任何质量问题的，我公司承诺无条件退货，并在贵公司规定时间内补充合格的货物，否则自愿承担由此造成的所有损失。

投标人单位（公章）：

法定代表人或授权代理人（签名）：

日期： 年 月 日

**第四部分 廉洁承诺书**

中粮糖业辽宁有限公司：

为积极配合贵公司进行的真空泵采购工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们特向贵公司承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及中粮屯河公司有关廉政建设制度。

2.不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

3.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定；保证不会以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

4.不将主体、关键性工作进行分包（包括贴牌生产、转包等）。

5.不以任何方式向招标人员或者评标成员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招标公平、公正的任何活动。

6.不向贵公司涉及招标的部门及个人支付好处费、介绍费；购置或提供通讯工具、交通工具、电脑等。

7.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵公司纪检监察部举报（举报电话：\*\*\*）。

8.我方自愿将本承诺书作为投标文件及合同的附件， 具有同等的法律效力。

9.若违反上述承诺或违反有关法律法规及贵公司有关规定，我方自愿永久放弃参与贵公司的所有业务往来，并承担贵公司制度规定的一切法律责任。

10本承诺书自签署之日起生效。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代理人（签名）：

日期： 年 月 日

**第五部分 投标保证金凭证**

**第六部分 报价单**

1. 根据你公司真空泵询比价文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述询比价文件的投标须知、合同条款、服务标准及其他有关文件后，我方报价如下

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价 | 合计 |
| 1 | 蒸发真空泵 | 1、最大抽气压力33hpa；入口流量100m3/min；2、过流部件及排气通管材质选用304不锈钢；3、轴承选用FAG/SKF优质产品；4、密封选用合金机械密封；5、电机选用节能电机，品牌为山东华力、佳木斯电机、南阳防爆优质产品，电机轴承选用FAG/SKF产品、轴承带加油孔，防护等级IP55，选用4级电机；6、皮带轮选用带紧定套形式拆卸方便，皮带选用不低于浙江三维产品并随机携带1套备件；7、进出口带配对法兰材质304及垫片、螺栓；8、提供详细备品备件清单及部件材质清单；9、提供技术说明书纸板2分、电子版一份及外形尺寸图；10、设备外部颜色为蓝色；11、皮带罩应为全封闭密封， 皮带罩孔板孔径不超过8mm便于散热，皮带拆卸方便，固定牢靠。12、吸排气口口径：DN250 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 结晶真空泵  | 1、最大抽气压力33hpa；入口流量120-150m3/min；2、过流部件及排气通管材质选用304不锈钢；3、轴承选用FAG/SKF优质产品；4、密封选用合金机械密封；5、电机选用节能电机，品牌为山东华力、佳木斯电机、南阳防爆优质产品，电机轴承选用FAG/SKF产品、轴承带加油孔，防护等级IP55，选用4级电机；6、皮带轮选用带紧定套形式拆卸方便，皮带选用不低于浙江三维产品并随机携带1套备件；7、进出口带配对法兰材质304及垫片、螺栓；8、提供详细备品备件清单及部件材质清单；9、提供技术说明书纸板2分、电子版一份及外形尺寸图；10、设备外部颜色为蓝色；11、皮带罩应为全封闭密封， 皮带罩孔板孔径不超过8mm便于散热，皮带拆卸方便，固定牢靠。12、吸排气口口径：DN300 | 台 | 1 |  |  |  |
| 含税总价 |  |  |
| 付款方式 | 货到验收合格，且乙方开具全额13%增值税专用发票后支付60%到货款，安装调试完毕验收合格支付30%货款，留10%作为质保金待安装调试货款支付完毕一年后支付。 |
| 税率 | 13%增值税专用发票 |
| 货期 |  |

2、我方已详细审核并认同全部询比文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按询比文件及合同规定完成跟踪审计任务。

4、我方同意所提交的投标文件在询比文件中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人： （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

邮政编码： 电话： 传真：

开户银行名称： 开户银行帐号：

开户银行地址： 开户银行电话：

日期： 年 月 日