中粮屯河北海糖业有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 致To:各参与询价供应商 | 发件人From: 王本建  |
| 传真Fax:  | 电话Tel: 15177910803 |
| 呈Attn:  | 传真Fax:  |
| 主题Titel: 询价函 | 页数Page: 4 |
| 编号Number: | 日期Date: 2023年12月05日 |
| 内容Special Instruction(ifany): |  |

2023年北海糖业建筑防雷整改项目询价说明文件

各参与询价供应商：

2023年北海糖业建筑防雷整改项目已具备实施条件，请各供应商根据项目技术要求进行报价。

1. **整改项目标的**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建筑物名称 | 工程内容 | 工程量（米/套） | 单价（元） | 小计 | 备注 |
| 1 | 礼堂 | 增加接闪带和网格 | 300 |  |  |  |
| 2 | SPD防雷浪涌保护装置 | 2 |  |  |  |
| 3 | 防雷引下线 | 12 |  |  |  |
| 4 | 接地装置 | 1 |  |  |  |
| 5 | 办公楼 | 接闪带和网格加密及更换 | 200 |  |  |  |
| 6 | SPD防雷浪涌保护装置 | 3 |  |  |  |
| 7 | 防雷引下线 | 6 |  |  |  |
| 8 | 接地装置 | 1 |  |  |  |
| 9 | 食堂 | 接闪带及网格加密 | 100 |  |  |  |
| 10 | SPD防雷浪涌保护装置 | 1 |  |  |  |
| 11 | 防雷引下线 | 1 |  |  |  |
| 12 | 接地装置 | 1 |  |  |  |
| 13 | 旧宿舍 | 接闪带和网格 | 100 |  |  |  |
| 14 | SPD防雷浪涌保护装置 | 2 |  |  |  |
| 15 | 35吨炉烟囱 | 接闪带及网格修复 | 1 |  |  |  |
| 16 | 生产部办公楼 | 增加接闪带和网格 | 180 |  |  |  |
| 17 | SPD防雷浪涌保护装置 | 2 |  |  |  |
| 18 | 防雷引下线 | 6 |  |  |  |
| 19 | 接地装置 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |
| 税率： |
| 付款方式： |
| 工期： |

**二、技术要求：**

（一）根据《 建筑物防雷检测规范》GB/T 21431-2015、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010、《建筑物防雷施工与质量验收规范》GB50601-2010执行整改内容，并出具合格的防雷检测报告。

**三、交货期限：**

在合同签订后，30天日历天内完成施工。

**四、评审方法**

本次采购工作，在满足采购方需求的前提下坚持“同质比价、同价比质、同质同价比服务”。

**五、付款方式：**

项目竣工且出具相应合格检测报告后，供方依据全额的增值税专用发票挂帐后，需方按资金支付计划支付60%项目款。待项目使用验收合格3个月后支付剩余款项。

**六、其他要求：**

（一）报价单应注明改造周期、税率、付款方式等信息。

（二）进场施工前，供方需为作业人员购买赔付额度不低于100万元的雇主责任保险和5万元的医疗保险；提供作业人员县级（二甲）以上医院“健康体检”表，涉及到职业卫生管理岗位的，还需提供职业健康体检表等资料。具体详见附件：《安全管理协议书》。

（三）作业单位需持有相应资格证书，如防雷施工、检测资质等。

（四）涉及高处作业的，需方负责配备现场安全设备设施，如登高作业车、安全绳、安全带、安全帽等，登高作业人员需配备登高作业证。

不详之处请联系机电车间王本建（电话：15177910803），望予以最优惠报价为盼。

附件： 乙类承包商安全管理协议

中粮北海糖业有限公司

2023年12月5日