 中粮崇左糖业有限公司

─────────────────────────────

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 致To: |  | From:中粮崇左糖业有限公司 |
| 传真Fax： |  | 传真Fax：0771-7820628 |
| 主题Titel：询价函 |  | 页数Page：7 |
| 呈Attn： |  | 联系人：韦寿林18878085311 |
| 编号Number： |  | 日期Date：2024年1月17日 |

内容Special Instruction：

各承包商：

因我公司2023/2024榨季蒸发罐通洗需要，需租用高压清洗泵，现请各公司对以下《崇左糖业2023/2024榨季高压泵租赁服务采购项目》进行总包报价。具体要求如下：

**一、**承包方可以通过公司内外人员介绍、自荐、被邀请等多种方式报名参与；承包方注册须在2月19日17:30前到中粮糖业采购平台进行注册登记，通过审核的承包方才能够在EPS系统内进行查看公告等业务操作；采购平台网址：<http://eps.cofcotunhe.com>。

**二、承包方资格**

1.承包方具有独立法人资格和独立签订合同的权利，应为中华人民共和国境内注册的企业法人，注册资本为50万元及以上，具备投标此类业务的资质。

2.近三年未被列入“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.不接受联合体投标,如发现存在企业关联关系,对存在关联关系的承包方给予废标处理。

5.在中标结果下发后30日内入围承包方与发包方签订合作合同，发包方负责将合同扫描件发至相关管理部门备案。

**三、监督联系方式**

中粮糖业纪委联系方式：办公电话 010-85017235

通信地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层905房间，中粮糖业纪委办公室收，邮编100020。

**四、项目业务要求：**

（一）设备要求

1.1高压泵应适用于糖厂列管式蒸发罐通洗，设备性能可靠，支持水压最高达到140Mpa，设备配套10根20米长的高压软管及运行所需的整套附件。

1.2承包方负责组织施工人员和材料、施工机械进场，安装设备及调试等所有工作，必要时可协调发包方提供相关协助。

1.3承包方设备安装调试工作必须于2024年2月23日前完成（具体以发包方通知为准），确保不影响发包方榨季生产。

1.4按发包方施工规范做好施工安全防护工作，安全、文明施工，施工完后负责施工现场卫生清理，废弃物按规定处理。

（二）服务要求

1.1承包方提供高压泵，并在榨季期间24小时免费提供技术支持和损坏的配件，若发包方需要，承包方应及时派技术人员到现场解决设备软硬件问题。

1.2承包方负责对通罐作业高压泵操作人员和电气维护人员进行培训，包括高压泵操作和常见故障处理、维修培训等。

1.3承包方在榨季生产期间每个月至少需对设备进行巡回检查一次，确保设备能安全正常运行。

1.4承包方提供的设备在生产期间出现故障(操作失误、易损件损坏除外)发包方无法处理的或双方通过电话、视频等方式进行沟通后仍然无法处理的，承包方必须在5小时内到现场处理。

1.5承包方负责提供高压泵及连接至通洗设备的高压水管路，随机易损件以外的易损件榨季期间亦由承包方提供。

1.6易损件如在榨季期间出现损耗则承包方负责免费更换，确保不影响榨季生产。

（三）租赁日期：合同签订之日起至2024年4月30日止（具体以发包方通知为准）。

（四）承包方施工前，需为进厂施工的人员购买工伤保险或购买赔付额度不低于120万元（其中身故险100万元和20万元医疗）的雇主责任险，向发包方提供保单复印件材料，费用自付，并自负一切安全及违章责任。

**五、承包方式：单价包干**

**六、项目费用及支付方式**

（一）采用对公转账的支付方法

承包方设备在2023/2024年榨季约定合作期正常投入使用10天，满足发包方通洗需求，设备及服务达到约定要求，验收合格后发包方向承包方支付租金总额的50%（凭票付款）。合作期结束，设备及服务达到约定要求，合作期结束10日内支付余下的50%（凭票付款）。

（二）支付方式：电汇支付。

**七、采购定价形式：询比采购。**

**八、评审方法**

本次采购工作，项目评审采用最低价（比不含税价）中标。

1. **项目内容报价清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **含税总价（元）** | **备注** |
| 1 | 崇左糖业2023/2024榨季高压泵租赁服务采购项目 | 1 |  | 高压泵数量2台（含配套附属设备） |
| 2 | 合作期限 | 合同签订之日起至2024年4月30日止。 | | |
| 3 | 服务协议 | 详见询价函第四点项目业务要求 | | |
| 4 | 付款形式 | 1、采用对公转账的支付方法，  承包方设备在2023/2024年榨季约定合作期正常投入使用10天，满足发包方通洗需求，设备及服务达到约定要求，验收合格后发包方向承包方支付租金总额的50%（凭票付款）。合作期结束，设备及服务达到约定要求，合作期结束10日内支付余下的50%（凭票付款）。 2、支付方式：电汇支付。 | | |
| 5 | 开票方式 | %增值税普通发票 | | |
| 说明：  1、此报价为包干价，价格不随市场价格波动而变动；  2、合同计价方式：固定总价。 | | | | |

注：所有价格用人民币表示，单位为元。

授权代表（签字）:

谈判承包方名称（盖章）：

报价时间： 年 月 日

1. **报价说明：**

1.本次询比价有效期为30天。

2.参与报价的承包方于 2024 年 2月20日14:30前进行线上报价， 2024年2 月 21日10:30报价截止。

3.报价形式：一轮报价。

联系人：黄俊长　联系电话15078787578

望予以最优惠报价为盼。

顺祝商琪！

附件：项目报价函

中粮崇左糖业有限公司

二〇二四年一月十七日

**项目报价函**

致：中粮崇左糖业有限公司

根据《崇左糖业2023/2024榨季高压泵租赁服务采购项目》的相关要求，本着互惠共赢，长期友好合作的原则，我公司愿以如下优惠价格承接崇左糖业2023/2024榨季高压泵租赁服务采购项目业务，含税总价为 元，开具 %增值税普通发票。价格包含承包方承接本项目需求的所有费用，报价如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **含税总价（元）** | **备注** |
| 1 | 崇左糖业2023/2024榨季高压泵租赁服务采购项目 | 1 |  | 高压泵数量2台（含配套附属设备） |
| 2 | 合作期限 | 合同签订之日起至2024年4月30日止。 | | |
| 4 | 服务协议 | （一）设备要求  1.1高压泵应适用于糖厂列管式蒸发罐通洗，设备性能可靠，支持水压最高达到140Mpa，设备配套10根20米长的高压软管及运行所需的整套附件。  1.2承包方负责组织施工人员和材料、施工机械进场，安装设备及调试等所有工作，必要时可协调发包方提供相关协助。  1.3承包方设备安装调试工作必须于2024年2月23日前完成，确保不影响发包方榨季生产。  1.4按发包方施工规范做好施工安全防护工作，安全、文明施工，施工完后负责施工现场卫生清理，废弃物按规定处理。  （二）服务要求  1.1承包方提供高压泵，并在榨季期间24小时免费提供技术支持和损坏的配件，若发包方需要，承包方应及时派技术人员到现场解决设备软硬件问题。  1.2承包方负责对通罐作业高压泵操作人员和电气维护人员进行培训，包括高压泵操作和常见故障处理、维修培训等。  1.3承包方在榨季生产期间每个月至少需对设备进行巡回检查一次，确保设备能安全正常运行。  1.4承包方提供的设备在生产期间出现故障(操作失误、易损件损坏除外)发包方无法处理的或双方通过电话、视频等方式进行沟通后仍然无法处理的，承包方必须在5小时内到现场处理。  1.5承包方负责提供高压泵及连接至通洗设备的高压水管路，随机易损件以外的易损件榨季期间亦由承包方提供。  1.6易损件如在榨季期间出现损耗则承包方负责免费更换，确保不影响榨季生产。 | | |
| 5 | 付款形式 | 1、采用对公转账的支付方法，  承包方设备在2023/2024年榨季约定合作期正常投入使用10天，满足发包方通洗需求，设备及服务达到约定要求，验收合格后发包方向承包方支付租金总额的50%（凭票付款）。合作期结束，设备及服务达到约定要求，合作期结束10日内支付余下的50%（凭票付款）。 2、支付方式：电汇支付。 | | |
| 6 | 开票方式 | %增值税普通发票 | | |
| 说明：  1、此报价为包干价，价格不随市场价格波动而变动；  2、合同计价方式：固定总价。 | | | | |

注：所有价格用人民币表示，单位为元。

授权代表（签字）:

谈判承包方名称（盖章）：

报价时间： 年 月 日