1. **谈判采购公告**

尊敬的各位投标方，您好！

现将中粮屯河昌吉番茄制品有限公司新扩建厂房装修采购事宜公告如下：

**一、采购条件**

本采购项目为中粮屯河昌吉番茄制品有限公司新扩建厂房装修谈判采购，采购方为中粮屯河昌吉番茄制品有限公司，项目资金来源为自筹，该项目已具备谈判采购条件。

二**、项目名称：**中粮屯河昌吉番茄制品有限公司新扩建厂房装修项目

**三、项目概况与采购范围**

新扩建厂房装修内容包括:新增控制室、文化展示厅、女卫\男卫、盥洗室、洗衣间、男\女外更、男\女内更、参观走廊、车间值班室、扩建厂房外墙粉刷、车间内部环氧树脂地面等。

1. **项目工程分项内容：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分项** | **分项内容** | **分项明细及要求** | **单位** | **数量** |
| 1 | 新增控制室 | 内墙 | 两遍腻子砂纸打磨，一遍乳胶漆。 | m² | 224 |
| 外墙 | 水泥基耐水腻子喷涂真石漆。 | m² | 224 |
| 踢脚线 | 成品瓷砖踢脚线，含人工及辅材。 | m | 45.5 |
| 顶 | 两遍腻子砂纸打一遍乳胶漆。 | m² | 115.5 |
| 照明 | LED 吸顶灯60cm\*60cm | 盏 | 6 |
| 2 | 文化展示厅 | 地面 | 80cm\*80cm全瓷地砖（注明瓷砖品牌）、颜色经甲方确认后施工。含人工及水泥沙子辅材。 | m² | 73.23 |
| 内墙 | 两遍腻子砂纸打磨一遍乳胶漆 | m² | 169.2 |
| 踢脚线 | 成品瓷砖踢脚线，含人工及辅材。 | m | 37.6 |
| 顶 | 铝扣板集成吊顶（30cm\*60cm） | m² | 73.23 |
| 照明 | LED 吸顶灯60cm\*60cm | 盏 | 6 |
| 3 | 女卫 | 地面 | 60cm\*60cm全瓷防滑地砖（注明瓷砖品牌）、颜色经甲方确认后施工。含人工及水泥沙子辅材。 | m² | 15.26 |
| 内墙 | 80cm\*40cm全瓷瓷砖（注明瓷砖品牌）实铺、颜色经甲方确认后施工。含人工及水泥沙子辅材。 | m² | 72.9 |
| 顶 | 铝扣板集成吊顶（30cm\*60cm） | m² | 15.26 |
| 照明 | LED 吸顶灯60cm\*60cm | 盏 | 2 |
| 排气扇 | 12寸双向带拉线 | 台 | 1 |
| 隔断 | 材料: 抗倍特颜色：由甲方确定 | 间 | 5 |
| 蹲便器 | 含挂式冲水箱(瓷制） | 台 | 5 |
| 4 | 男卫 | 地面 | 60cm\*60cm全瓷防滑地砖（注明瓷砖品牌）、颜色经甲方确认后施工。含人工及水泥沙子辅材。 | m² | 18.28 |
| 内墙 | 80cm\*40cm全瓷瓷砖（注明瓷砖品牌）实铺、颜色经甲方确认后施工。含人工及水泥沙子辅材。 | m² | 79.2 |
| 顶 | 铝扣板集成吊顶（30cm\*60cm） | m² | 18.28 |
| 照明 | LED 吸顶灯60cm\*60cm | 盏 | 2 |
| 隔断 | 材料: 抗倍特 颜色：由甲方确定 | 间 | 5 |
| 排气扇 | 12寸双向带拉线 | 台 | 1 |
| 蹲便器 | 含挂式冲水箱(瓷制） | 台 | 5 |
| 小便池 | 自动感应式（不落地）  | 台 | 5 |
| 小便池隔断 | 材料: 抗倍特 颜色：由甲方确定 | 间 | 5 |
| 5 | 洗衣间 | 地面 | 60cm\*60cm全瓷防滑地砖（注明瓷砖品牌）、颜色经甲方确认后施工。含人工及水泥沙子辅材。 | m² | 9.58 |
| 内墙 | 80cm\*40cm全瓷瓷砖（注明瓷砖品牌）实铺、颜色经甲方确定后施工。含人工及水泥沙子辅材。 | m² | 58.5 |
| 顶 | 铝扣板集成吊顶（30cm\*60cm） | m² | 9.58 |
| 照明 | LED 吸顶灯60cm\*60cm | 盏 | 2 |
| 紫外线杀菌灯 | 30w 220v | 台 | 1 |
| 6 | 盥洗室 | 地面 | 60cm\*60cm全瓷防滑地砖（注明瓷砖品牌）、颜色经甲方确认后施工。含人工及水泥沙子辅材。 | m² | 20.9 |
| 内墙 | 80cm\*40cm全瓷瓷砖（注明瓷砖品牌）实铺、颜色经甲方确认后施工。含人工及水泥沙子辅材。 | m² | 112.5 |
| 顶 | 铝扣板集成吊顶（30\*60） | m² | 20.9 |
| 照明 | LED 吸顶灯60cm\*60cm | 盏 | 4 |
| 镜子 | 3.6m\*0.85m（非木质镶边） | 项 | 1 |
| 三合一合不锈钢一体柜 | 不锈钢连体嵌入纸巾、垃圾桶、干手组合柜 | 套 | 2 |
| 洗手池 | 大理石台面(50mm\*50mm角铁支架不带柜子，墙排）感应水龙头（1.5V电池） | 个 | 5 |
| 7 | 男、女外更 | 地面 | 80cm\*80cm全瓷地砖（注明瓷砖品牌）、颜色经甲方确认后施工。含人工及水泥沙子辅材。 | m² | 49.55 |
| 内墙 | 两遍腻子砂纸打磨一遍乳胶漆。 | m² | 196.2 |
| 顶 | 铝扣板集成吊顶（30cm\*60cm） | 项 | 49.55 |
| 照明 | LED 吸顶灯60cm\*60cm | 盏 | 4 |
| 窗帘 | 1.8m\*1.8m单层 | 项 | 2 |
| 8 | 男、女内更 | 地面 | 80cm\*80cm全瓷地砖（注明瓷砖品牌）、颜色经甲方确认后施工。含人工及水泥沙子辅材。 | m² | 77.71 |
| 内墙 | 两遍腻子砂纸打磨一遍乳胶漆。 | m² | 232.2 |
| 顶 | 铝扣板集成吊顶（30cm\*60cm） | 项 | 77.71 |
| 照明 | LED 吸顶灯60cm\*60cm | 盏 | 8 |
| 紫外线杀菌灯 | 30w 220v | 盏 | 4 |
| 9 | 参观走廊 | 地面 | 80cm\*80cm全瓷地砖（注明瓷砖品牌）、颜色经甲方确认后施工。含人工及水泥沙子辅材。 | m² | 31.64 |
| 踢脚线 | 成品瓷砖踢脚线，含人工及辅材 | m | 28.4 |
| 内墙 | 两遍腻子砂纸打磨一遍乳胶漆。 | m² | 127.8 |
| 顶 | 铝扣板集成吊顶（30cm\*60cm） | m² | 31.64 |
| 照明 | LED 吸顶灯60cm\*60cm | 盏 | 6 |
| 三合一合不锈钢一体柜 | 不锈钢连体嵌入纸巾、垃圾桶、干手组合柜 | 套 | 2 |
| 镜子 | 3.6m\*0.85m | 项 | 1 |
| 地面不锈钢消毒池 | 1.8m\*0.85m不锈钢304材质（嵌入地面安装) | 项 | 1 |
| 洗手池 | 大理石台面(50mm\*50mm角铁支架不带柜子，墙排）感应水龙头（1.5V电池） | 个 | 5 |
| 密码感应自动门 | 参观通道进车间门安装宽180cm高240cm密码感应门 | 扇 | 1 |
| 10 | 车间值班室 | 地面 | 80cm\*80cm全瓷地砖（注明瓷砖品牌）、颜色经甲方确认后施工。含人工及水泥沙子辅材。 | m² | 27.87 |
| 内墙 | 两遍腻子砂纸打磨一遍乳胶漆。 | m² | 97.2 |
| 顶 | 铝扣板集成吊顶（30cm\*60cm） | m² | 27.87 |
| 照明 | LED 吸顶灯60cm\*60cm | 盏 | 4 |
| 11 | 扩建厂房内外墙粉刷 | 内墙 | 两遍腻子砂纸打磨一遍乳胶漆。 | m² | 66 |
| 外墙 | 水泥基耐水腻子喷涂真石漆 | m² | 255.5 |
| 12 | 环氧树脂地面 | 环氧树脂地面修复 | 涂刷环氧防腐面漆。面漆固化后如有瑕疵用面漆修补。颜色：孔雀蓝。  | m² | 256.5 |
| 扩建选果台地面 | 一布三涂环氧树脂地面防腐地坪扩建选果间18m\*6.5m，排水沟周边。颜色：孔雀蓝 | m² | 120 |

**四、投标方资格要求：**

1.投标方须为在中华人民共和国境内依法注册的**☑**独立法人企业、🞎其他组织、🞎自然人

2.资质要求：

2.1营业执照上经营范围需具有建筑工程施工等类似营业范围。

2.2专业资质要求(如有请列示):无

3.本次采购不接受联合体投标。

4.具有未被列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）严重违法失信企业名单；

5.投标单位法定代表人/项目负责人未被列为失信执行人。

6.本项目不接受中粮糖业投标方黑名单（以中粮糖业下发的黑名单为准）的企业参与投标；

7.与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包件投标或者未划分包件的同一招标项目投标。存在以上情况的，在通过资格预审的情况下，允许最先报名的潜在竞谈人参与投标。

8．关于围标串标：采购方有权对投标方围标、串标等不诚信行为，将按照《中华人民共和国招投标法》规定，经查实对于参与串通行为的投标方，其中标无效，列入供应商黑名单，并对投标方处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，如事后查实无法追溯的仅列入供应商黑名单，加大不诚信行为的违规成本。对各级单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款。

**五、采购相关要求：**

1、质保期：质保一年,在质保期内因施工质量、材料质量问题影响到采购方正常生产的，其产生的损失由投标方承担，并从质保金中扣除。

2、完工日期：2024年7月10日前。

3、交货地点：中粮屯河昌吉番茄制品有限公司厂区内

**六、采购文件的获取及递交：**

1、项目采购文件的获取及递交方式

🗹 (投标方参与方式为公开)投标方需在2024年5月20日16：00前在中粮糖业EPS采购平台（网址：<https://eps.cofcosugar.com/>）完成注册报名；采购方组织资格审查合格后，投标方2024年5月20日16：00后通过EPS采购平台获取采购文件；2024年5月24日12：00时前在中粮糖业EPS采购平台上按采购文件说明条款提供相关资料并提交第一轮报价，此时间之后不再接受投标。

**□** (投标方参与方式为邀请)投标方需在2024年\*\*月\*\*日\*\*点前在中粮糖业EPS采购平台（网址：<https://eps.cofcosugar.com/>）完成注册；采购方组织资格审查合格后，投标方2024年\*\*月\*\*日\*\*后通过EPS采购平台获取采购文件；2024年\*\*月\*\*日\*\*时前在中粮糖业EPS采购平台上按采购文件说明条款提供相关资料并提交第一轮报价，此时间之后不再接受投标。

2、采购方在报名阶段组织的资格审查，不免除投标方在投标报价阶段以及合同执行阶段，发现投标方资格不符合而废除投标方资格或者废除合同。

3、谈判采购，计划进行🞎一轮/**☑**多轮投标报价。

**七. 发布公告的媒介**

本次谈判项目在中粮糖业公司电子采购管理平台（简称EPS平台）（🗹公开/**□**邀请）发布。（网址：<https://eps.cofcosugar.com/>）

**八、采购方信息**

采购方名称：中粮屯河昌吉番茄制品有限公司

采购方地址：中粮屯河昌吉番茄制品有限公司厂区内

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 职务 | 人员姓名 | 联系电话 |
| EPS操作人员 | 王军 | 13709946813 |
| 业务联系人 | 于军 | 15886920789 |
| 监督人员 | 赵甲蓉 | 13909941150 |

**九、监督单位及电话**

**1、中粮屯河糖业股份有限公司纪检信访举报联络方式**

通讯地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层纪委办公室（收），邮政编码：100020致电：举报电话010－85017235

**2、中粮屯河番茄有限公司纪检信访举报联络方式**

寄信通讯地址：新疆乌鲁木齐黄河路2号招商银行大厦20楼中粮屯河番茄有限公司党群纪检部（收），邮编：830000。

致电手机：18709967070

**3、采购项目监督人员联系方式**

姓名：赵甲蓉

联系电话：13909941150

电子邮箱：zhaojr@cofco.com

**中粮屯河昌吉番茄制品有限公司**

**2024年5月14日**