**中粮屯河额敏番茄制品有限公司生产车间设备安全环保整改项目询比采购文件**

编制单位：中粮屯河额敏番茄制品有限公司

编制日期：2024年5月

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **采购文件内容** | | | |
| 第一部分 | 询比采购公告 | 第四部分 | 合同书模板 |
| 第二部分 | 投标方须知 | 第五部分 | 安全管理协议 |
| 第三部分 | 技术标准 |  |  |

**第一部分 询比采购公告**

尊敬的各位投标方，您好！

现将中粮屯河额敏番茄制品有限公司生产车间设备安全环保整改项目事宜采购公告如下：

**1、采购条件：**

本采购项目为中粮屯河额敏番茄制品有限公司生产车间设备安全环保整改项目询比采购，采购方为中粮屯河额敏番茄制品有限公司，项目资金来源为自筹。该项目已具备询比采购条件，现对生产车间设备安全环保整改项目进行公开询比采购。

**2、项目名称**：中粮屯河额敏番茄制品有限公司生产车间设备安全环保整改项目

**3、项目概况与内容：**

3.1采购内容（简要描述）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 整改项目 | 问题描述 | 解决措施 | 所需材料 | 备注 |
| 1 | 1#线杀菌器二级冷却水改造 | 1#线二级冷却水使用新鲜水，每小时用量在15m³左右，存在水资源过度使用情况。 | 将真空泵收集池水通液下泵供水至1#线M1\M2二级冷却水进口。 | 1. DN80镀锌管54米，厚度3mm； 2. DN80单向阀1台，配套6孔碳钢法兰螺栓； 3. DN80碳钢弯头4个； 4. DN50镀锌管道30米，厚度3mm； 5. DN50钢闸阀2台，配套碳钢法兰及螺栓； 6. 双管液下泵   （80YW65-20-7.5KW）一台，液下1.9米。 |  |
| 2 | 2#线新增茄汁罐入口改造 | 原有茄汁罐进口管道在储罐上方，产季运行时存在大量茄汁泡沫，生产现场存在较大环保隐患。 | 将原有2#线茄汁罐上端进口管道拆除封堵，改至新增茄汁罐下端，杜绝物料在输送过程中产生泡沫。 | 1. DN150不锈钢管8米，壁厚3mm； 2. DN150蝶阀1台，食品级，4片不锈钢法兰配套螺栓； 3. DN150不锈钢盲板1套，配6套螺栓。 4. DN150-200不锈钢变径1个； 5. DN150不锈钢弯头2个。 |  |
| 3 | 转筛过滤器轨道加固 | 转筛过滤器轨道碎裂，运转时震动较大，存在较大安全隐患。 | 将原有转筛轨道切除，更换整根导轨。 | 1、φ10mm不锈钢导轨6M; |  |
| 4 | 辊筒提升机框架更换加固 | 辊筒提升机主框架磨损锈蚀严重，主框架不牢固，存在安全隐患。 | 将锈蚀磨损严重部位切除，更换同规格方钢，并加固处理。 | 1、50\*80碳钢方管36米，壁厚3.5mm； |  |
| 5 | 1#线真空泵新鲜水管道整改 | 原管路锈蚀严重，漏点多，现场跑冒滴漏，存在环保隐患。 | 将原管路切除，更换不锈钢管。 | 1. DN80不锈钢管8米，壁厚3mm； 2. DN80弯头6个，壁厚3mm； 3. DN80法兰不锈钢球阀1台，不锈钢4孔法兰4片及螺栓； |  |

3.2地点：新疆塔城额敏县三十四地段，中粮屯河额敏番茄制品有限公司院内

3.3完工日期：2024年6月20日前。

3.4采购类型及评价标准：公开询比采购。

**4、投标方资格要求：**

4.1投标方须为在中华人民共和国境内依法注册的🗹独立法人企业、🗹其他组织、🞎自然人（供应商为自然人时，仅能承担如下业务，超出以下范围如使用自然人做为供应商，应获得本级采购管理委员会的审批。）

（1）农产品拉运、装卸及采购，如甜菜、甘蔗、番茄的装卸倒运，树皮采购、蔬菜采购等；

（2）日常经营性劳务,如场内倒运、清运、绿化、保洁等；

（3）专用设备配件维修加工，如工厂专业设备无法使用标准配件，工厂不具备加工能力或维修能力，必须外协加工维修；

（4）农机租赁,如工厂向当地农户租赁农机设备等。

4.2资质要求：

4.2.1营业执照上经营范围内需具有机械设备安装、改造等内容。

4.2.2专业资质要求(如有请列示):无

4.3本次采购不接受联合体投标。

4.4投标单位管理人员及项目负责人未被列为失信执行人。

4.5本项目不接受中粮糖业供应商黑名单（以中粮糖业下发的黑名单为准）的企业参与投标；

4.6与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包件投标或者未划分包件的同一采购项目投标。存在以上情况的，在通过资格预审的情况下，允许最先报名的潜在竞谈人参与投标。

4.7其他 /

**5、报价要求：**

5.1报价

🗹EPS采购平台填写电子报价，如投标方在电子报价基础上，上传书面报价，当出现EPS采购平台与上传报价单不一致的情形，以书面报价单为准，需采购方再次发起报价，投标方严格按书面报价对EPS系统报价进行修改。

🗹报价其他要求 1、提供盖章的廉洁承诺书、质量承诺书、法定代表人资格证书；2、如参与人员不是法人还需提供盖章的授权委托书。

5.2采购报价过程中在EPS采购平台选择对应税率类型。

5.3采购报价中须包含：交通费、住宿费、运输、税费等。

**6、 采购文件的获取及递交**

6.1项目采购文件的获取及递交方式

🗹(投标方参与方式为公开)投标方需在2024年6月3日11:00分前在中粮糖业EPS采购平台（网址：<https://eps.cofcosugar.com/>）完成注册报名；采购方组织资格审查合格后，投标方2024年6月3日18:00后通过EPS采购平台获取采购文件；2024年6月5日10:30时前在中粮糖业EPS采购平台上按采购文件说明条款提供相关资料并提交第一轮报价，此时间之后不再接受投标。

🞎(投标方参与方式为邀请)投标方需在2023年\*月\*日\*\*:\*\*分前在中粮糖业EPS采购平台（网址：<https://eps.cofcosugar.com/>）完成注册；采购方组织资格审查合格后，投标方2023年\*月\*日\*\*:\*\*后通过EPS采购平台获取采购文件；2023年\*月\*日\*\*:\*\*时前在中粮糖业EPS采购平台上按采购文件说明条款提供相关资料并提交第一轮报价，此时间之后不再接受投标。

6.2采购方在报名阶段组织的资格审查，不免除投标方在投标报价阶段以及合同执行阶段，发现投标方资格不符合而废除投标方资格或者废除合同。

6.3询比项目采购，计划进行🞎一轮/🗹多轮

**7. 发布公告的媒介**

本次询比项目在中粮糖业公司电子采购管理平台（简称EPS平台）（🗹公开/🞎邀请）发布。（网址：<https://eps.cofcosugar.com/>）

**8. 采购方信息**

采购方名称：中粮屯河额敏番茄制品有限公司

采购方地址：新疆塔城额敏县三十四地段，中粮屯河额敏番茄制品有限公司院内

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 职务 | 人员姓名 | 联系电话 |
| EPS操作人员 | 潘象伟 | 18999756839 |
| 业务联系人 | 孟祥楠 | 13565281156 |
| 监督人员 | 丁荣 | 13899398565 |

**9.纪检监督部门及电话**

（1）中粮糖业控股股份有限公司纪检信访举报联络方式

寄信 通讯地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层，邮政编码：100020

致电 举报电话 010-85017235

（2）中粮屯河番茄有限公司纪检信访举报联络方式

寄信 通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼中粮屯河番茄有限公司党群纪检部（收），邮政编码：830000

致电 举报电话 18709967070

**第二部分 投标方须知**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 说明与要求 |
| 1 | 项目名称 | 中粮屯河额敏番茄制品有限公司生产车间设备安全环保整改项目 |
| 2 | 交付地点 | 新疆塔城额敏县三十四地段，中粮屯河额敏番茄制品有限公司院内 |
| 3 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 4 | 项目范围 | 详见第三部分 采购需求 |
| 5 | 费用说明 | 报价含运输费、住宿费、交通费、税费等 |
| 6 | 完工日期 | 2024年6月20日前。 |
| 7 | 投标文件要求 | 🗹EPS采购平台填写电子报价，如投标方在电子报价基础上，上传书面报价，当出现EPS采购平台与上传报价单不一致的情形，以书面报价单为准，需采购方再次发起报价，投标方按书面报价对EPS系统报价进行修改。  🗹报价其他要求1、提供盖章的廉洁承诺书、质量承诺书、法定代表人资格证书；2、如参与人员不是法人还需提供盖章的授权委托书。 |
| ★8 | 投标方资格要求 | 1、投标方须为在中华人民共和国境内依法注册的🗹独立法人企业、🗹其他组织、🞎自然人（供应商为自然人时，仅能承担如下业务，超出以下范围如使用自然人做为供应商，应获得本级采购管理委员会/采购管理小组的审批。）  （1）农产品拉运、装卸及采购，如甜菜、甘蔗、番茄的装卸倒运，树皮采购、蔬菜采购等；  （2）日常经营性劳务,如场内倒运、清运、绿化、保洁等；  （3）专用设备配件维修加工，如工厂专业设备无法使用标准配件，工厂不具备加工能力或维修能力，必须外协加工维修；  （4）农机租赁,如工厂向当地农户租赁农机设备等。  2、资质要求：  2.1营业执照上经营范围内需具有机械设备安装、改造等内容。  2.2专业资质要求(如有请列示):无  3、本次采购不接受联合体投标。  4、投标单位管理人员及项目负责人未被列为失信执行人。  5、本项目不接受中粮糖业供应商黑名单（以中粮糖业下发的黑名单为准）的企业参与投标；  6、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包件投标或者未划分包件的同一招标项目投标。  7、其他 |
| ★10 | 投标保证金 | 1、🗹无  2、🞎投标方在EPS系统中报名完成后，在 \* 日内以电汇方式向中粮\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*公司对公账户缴纳项目投标保证金 元（人民币）大写： 元，否则无投标资格。项目采购完成后次月予以退还（无息）。（投标保证金不得超过采购项目预算2%，最高不超过50万元人民币）  收款单位全称：\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  开户行:\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  帐号：\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* |
| ★9 | 付款方式 | （1）全部电汇支付。（2）人机具材料进场，经甲方验收合格，支付合同金额20%的资金；项目竣工，经验收合格，开具全额\*\*%税率的专用发票，甲方收到发票后，支付合同金额35%的资金；项目正常运行两个月后支付合同金额42%的资金；合同金额的3%为质保金，质保期结束后无质量问题付清。（开票期间如遇国家税率调整，自调整之日起以合同中不含税价格为基数乘以（1+调整后税率）为开票金额） |
| 10 | 报价有效期 | 报价有效期：自报价截止时间起60日（日历日） |
| 11 | 现场踏勘 | 🞎公告发布后，采购方于202\*年\*\*月\*\*日（踏勘时间在采购公告发布完成后，在投标方报价截止日期之前）集中组织意向投标方现场踏勘，除采购方的原因外，采购方对投标方参加踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失不承担责任，逾期未参与踏勘的投标方，采购方不另行组织踏勘。  🗹采购方不集中组织投标方进行现场踏勘。 |
| 12 | 采购方案 | 询比采购，计划进行🞎一轮报价/🗹多轮报价 |
| 13 | 投标文件递交方式及截止时间 | 报价文件递交截止时间：2024年6月5日10:30之前  投标文件（如有）以电子版的方式递交至：EPS采购平台 |
| 14 | 确定成交人 | 根据不含税（🞎分项/🗹总价）最低价由低到高进行排名，确定第一中标候选人和第二中标候选人，并将结果通过EPS系统进行发布，若出现第一中标候选人放弃成交或不能按采购文件规定签订合同等原因，取消中标资格，按排名顺序依次确定排名第二的中标候选人为中标供应商，以此类推。 |
| 15 | 质量标准 | 🞎国家标准：  🞎行业标准：  🞎质量合格证明性文件： ；  🗹其他质量标准： 1、所提供的管材、管件、法兰、螺栓等为国标管材，物料管路所需材料为食品级抛光材质，焊接处无毛刺与焊渣；  2、不锈钢管路需充氩气焊接，焊接结束后清理管路及设备内杂物，焊口使用清洗剂刷洗见本色；  3、管路走向合理流畅，符合工艺要求；  4、需要设计立柱的符合立柱安装要求，表面除锈刷两边漆；  5、质保期1年。 |
| 16 | 验收方式 | 🞎过程验收：\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*；  🞎到货/完工验收：\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*；  🗹其他验收：1、本项目为交钥匙工程；  2、物料管路所需材料为食品级材料；  3、焊接处无毛刺与焊渣，不锈钢管路需充氩气焊接，焊接结束后清理管路及设备内杂物；焊口使用清洗剂刷洗见本色；  4、设备安装支架横平竖直，连接螺栓不得缺失，地脚螺栓符合标准要求；  5、泵类安装底座平整与地面连接牢靠，泵体安装与参照物平行； |
| 17 | 响应和偏差 | 采购需求和合同草案中的关键条款均以“★”符号标记。响应文件应当对采购需求和合同草案中的关键条款作出满足性或更有利于采购方的响应，否则，供应商的投标将被视为无效。 |
| 18 | 其他需说明事项 | 无 |

投标须知中的“★”项目为废标条件，未响应或满足的投标报价无效。

**第三部分 采购需求**

一、★项目内容：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 整改项目 | 问题描述 | 解决措施 | 所需材料 | 备注 |
| 1 | 1#线杀菌器二级冷却水改造 | 1#线二级冷却水使用新鲜水，每小时用量在15m³左右，存在水资源过度使用情况。 | 将真空泵收集池水通液下泵供水至1#线M1\M2二级冷却水进口。 | 1. DN80镀锌管54米，厚度3mm； 2. DN80单向阀1台，配套6孔碳钢法兰螺栓； 3. DN80碳钢弯头4个； 4. DN50镀锌管道30米，厚度3mm； 5. DN50钢闸阀2台，配套碳钢法兰及螺栓； 6. 双管液下泵   （80YW65-20-7.5KW）一台，液下1.9米。 |  |
| 2 | 2#线新增茄汁罐入口改造 | 原有茄汁罐进口管道在储罐上方，产季运行时存在大量茄汁泡沫，生产现场存在较大环保隐患。 | 将原有2#线茄汁罐上端进口管道拆除封堵，改至新增茄汁罐下端，杜绝物料在输送过程中产生泡沫。 | 1. DN150不锈钢管8米，壁厚3mm； 2. DN150蝶阀1台，食品级，4片不锈钢法兰配套螺栓； 3. DN150不锈钢盲板1套，配6套螺栓。 4. DN150-200不锈钢变径1个； 5. DN150不锈钢弯头2个。 |  |
| 3 | 转筛过滤器轨道加固 | 转筛过滤器轨道碎裂，运转时震动较大，存在较大安全隐患。 | 将原有转筛轨道切除，更换整根导轨。 | 1、φ10mm不锈钢导轨6M; |  |
| 4 | 辊筒提升机框架更换加固 | 辊筒提升机主框架磨损锈蚀严重，主框架不牢固，存在安全隐患。 | 将锈蚀磨损严重部位切除，更换同规格方钢，并加固处理。 | 1、50\*80碳钢方管36米，壁厚3.5mm； |  |
| 5 | 1#线真空泵新鲜水管道整改 | 原管路锈蚀严重，漏点多，现场跑冒滴漏，存在环保隐患。 | 将原管路切除，更换不锈钢管。 | 1. DN80不锈钢管8米，壁厚3mm； 2. DN80弯头6个，壁厚3mm； 3. DN80法兰不锈钢球阀1台，不锈钢4孔法兰4片及螺栓； |  |

1. ★项目质量标准：

1、所提供的管材、管件、法兰、螺栓等均为国标管材，物料管路所需材料为食品级抛光材质，焊接处无毛刺与焊渣；

2、不锈钢管路需充氩气焊接，焊接结束后清理管路及设备内杂物，焊口使用清洗剂刷洗见本色；

3、管路走向合理流畅，符合工艺要求；

4、需要设计立柱的符合立柱安装要求，表面除锈刷两边漆；

5、质保期1年。

三、★验收方式：

1、本项目为交钥匙工程；

2、物料管路所需材料为食品级材料；

3、焊接处无毛刺与焊渣，不锈钢管路需充氩气焊接，焊接结束后清理管路及设备内杂物；焊口使用清洗剂刷洗见本色；

4、设备安装支架横平竖直，连接螺栓不得缺失，地脚螺栓符合标准要求；

5、泵类安装底座平整与地面连接牢靠，泵体安装与参照物平行；

1. **合同模板**

**生产车间设备安全环保整改项目合同**

甲方：中粮屯河额敏番茄制品有限公司 合同编号：

签订地点：

乙方： 签订时间：202\*年 月 日

经甲乙双方协商一致，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，特签订本合同，以求共同恪守：

1. ★标的名称、内容、数量、金额

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 税率 | 不含税金额（元） | 税额（元） | 含税金额（元） |
| 1 | 1#线杀菌器二级冷却水改造 | 1、DN80镀锌管54米，厚度3mm；  2、DN80单向阀1台，配套6孔碳钢法兰螺栓；  3、DN80碳钢弯头4个；  4、DN50镀锌管道30米，厚度3mm；  5、DN50钢闸阀2台，配套碳钢法兰及螺栓；  6、双管液下泵  （80YW65-20-7.5KW）一台，液下1.9米。 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 2#线新增茄汁罐入口改造 | 1、DN150不锈钢管8米，壁厚3mm；  2、DN150蝶阀1台，食品级，4片不锈钢法兰配套螺栓；  3、DN150不锈钢盲板1套，配6套螺栓。  4、DN150-200不锈钢变径1个；  5、DN150不锈钢弯头2个。 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 转筛过滤器轨道加固 | 1、φ10mm不锈钢导轨6M; | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 辊筒提升机框架更换加固 | 1、50\*80碳钢方管36米，壁厚3.5mm； | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 1#线真空泵新鲜水管道整改 | 1、DN80不锈钢管8米，壁厚3mm；  2、DN80弯头6个，壁厚3mm；  3、DN80法兰不锈钢球阀1台，不锈钢4孔法兰4片及螺栓； | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、★质量标准：

🞎国家标准： /

🞎行业标准： /

🞎质量合格证明性文件： / ；

🗹其他质量标准：

1、物料管路所需材料为食品级材料，焊接处无毛刺与焊渣；

2、不锈钢管路需充氩气焊接，焊接结束后清理管路及设备内杂物，焊口使用清洗剂刷洗见本色；

3、质保期1年。

三、★交付时间、地点：

1、交货/完工时间：2024年6月20日前。

2、交货地点：新疆塔城额敏县三十四地段中粮屯河额敏番茄制品有限公司院内。

四、费用及运输方式：含运输费、住宿费、交通费、税费等。

五、★验收方式、方法及提出异议的期限：

1、过程验收：物料管路焊接完成后通知甲方逐个验收；

2、到货/完工验收：

（1）本项目为交钥匙工程；

（2）物料管路所需材料为食品级抛光材质；

（3）焊接处无毛刺与焊渣，不锈钢管路需充氩气焊接，焊接结束后清理管路及设备内杂物；焊口使用清洗剂刷洗见本色；

（4）设备安装支架横平竖直，连接螺栓不得缺失，地脚螺栓符合标准要求；

（5）泵类安装底座平整与地面连接牢靠，泵体安装与参照物平行；

（6）设备运行平稳。

3、其他验收： /

4、提出异议的期限和方式： /

六、★付款方式：（1）全部电汇支付。（2）人机具材料进场，经甲方验收合格，支付合同金额20%的资金；项目竣工，经验收合格，开具全额\*\*%税率的专用发票，甲方收到发票后，支付合同金额35%的资金；项目正常运行两个月后支付合同金额42%的资金；合同金额的3%为质保金，质保期结束后无质量问题付清。（开票期间如遇国家税率调整，自调整之日起以合同中不含税价格为基数乘以（1+调整后税率）为开票金额）

七、质保期：质保期1年，在质保期内因材料、安装质量问题影响到甲方正常使用的，其产生的损失由乙方承担，并从质保金中扣除。

1. 违约责任：

1.乙方未按约定期限交付完成，每逾期一日，乙方需依照约定向甲方支付合同款3%的迟延履行金，逾期交付超过30日，甲方有权单方解除本合同或终止合同，解除本合同并不妨碍甲方主张违约责任。

2.乙方交付的货物不符合合同约定质量标准的情形，乙方应按照不符合质量标准货物/服务价值的30%向甲方支付瑕疵履行违约金；当质量存在问题的货物/服务超过合同约定货物总量的30%时，甲方有权单方解除本合同或终止本合同，解除本合同并不妨碍甲方主张违约责任。

3.乙方无法按期完成交货服务或交付货物/服务不符合质量约定情形的，乙方负责赔偿甲方因此造成的直接和间接经济损失。

4.乙方就本合同约定的业务向甲方开具真实、合法、有效的票据（发票），如果因为乙方未开具增值税乙方发票或者所开具的增值税发票被税务机关或者其他国家机关认定不符合相关政策规定，致使甲方被税务机关或其他国家机关补征税款、处以罚款、加收滞纳金的，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于补交税款、滞纳金及罚款等损失，同时乙方应向甲方支付合同总价款5%的违约金。

5.甲方对投标人围标、串标等不诚信行为，将参照《中华人民共和国招投标法》规定，对于参与串通行为的投标人，其中标无效，列入供应商黑名单，并对投标人处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的质保金扣除。

九、不可抗力

因不可抗力事件致使任何一方不能按约定的条件履行本合同书有关义务时，该方应立即将有关情况通知对方，并在15日内提供不能履行或部分不能履行或延期履行理由的有效证明文件，按照有关不可抗力事件对履行该义务的影响程度，由双方协商决定是否中止、或部分免除或延期履行该义务。

十、解决合同纠纷的方式：如发生合同纠纷由当事人协商解决，协商不成通过甲方所在地法院诉讼解决。由此产生的律师费、住宿费等相关费用由违约方承担。

十一、其它约定事项：

1、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，经甲乙双方自合同签字盖章之日起生效（加盖骑缝章）。

2、因施工质量问题使甲方产品造成质量风险，乙方必须提供质量保函。造成损失的由乙方承担全部经济责任并赔付给甲方。

|  |  |
| --- | --- |
| **甲 方** | **乙 方** |
| **单位名称**（合同专用章）**：** | **单位名称（章）：** |
| **法定代表人：** | **法定代表人：** |
| **经办人：** | **委托代理人：** |
| **单位地址：** | **单 位地 址：** |
| **电 话：** | **电 话**： |
| **开 户银 行：** | **开 户银 行：** |
| **帐 号：** | **帐 号**： |
| **税 号：** | **税 号：** |

**第五部分 安全管理协议模板**

(\*\*项目)

中粮屯河额敏番茄公司安全管理协议

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

# 为了确保\*\*项目全过程的安全管理，杜绝发生安全生产事故，根据《安全生产法》、《民法典》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规和甲方承包商制度要求，经双方友好协商，对甲乙双方的安全生产责任、权利规定如下：

1 甲方的职责、权利

1.1 甲方职责

甲方有责任监督指导乙方按照甲方的信息化管理系统进行承包商全生命周期管理，确保乙方正确理解和应用该系统并遵循相关要求。

* + 1. 作业前管理要求

开展作业前准入资质核验，审查验证乙方作业安全条件，对乙方人员进行进场安全交底。

——负责审核乙方承包资质证件及提供的各类无事故证明、保险、安全培训、作业方案、现场处置方案等文件资料。

——核验乙方安全管理机构及人员配备情况及相应安全（特种作业）资格证书；

——核验乙方作业设备设施、工具、物料、劳动保护用品等与乙方承包项目的匹配性以及安全性等；

——负责对乙方人员进行安全风险交底；

——提供必要的工作条件；

1.1.2 作业中管理要求

建立信息交流机制，对乙方提报的工作计划或作业任务进行确认，开展作业监督检查，监督办理危险作业等作业许可，指导协调应急处置。

——负责审查乙方提报的《每日作业计划》；

——监督检查乙方风险管控措施和危大工程的方案落实情况，并督促整改闭环。

——负责指挥协调乙方现场安全生产事故应急救援工作，充分调动甲乙双方的应急资源。

——对承包商危险作业实施许可管理；按照变更作业相关制度实施变更作业管理；

——两个以上承包商或承包商与本单位在同一作业区域内作业，一方可能危及对方生产安全的，组织签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专人进行安全检查与协调指挥。

1.1.3作业后管理要求

组织对乙方按照甲方考核评价相关制度进行考核评价，开展项目验收。

1.2 权利

1.2.1 有权否决乙方的分包方案。

1.2.3 有权对乙方现场安全工作不称职的现场负责人、安全管理负责人和作业人员，提出约谈、警告、调离岗位、直至撤换等要求。

1.2.4 有权制止并纠正乙方作业现场的“三违”行为，遇到危及安全生产的紧急情况，有权下令停止作业。

1.2.5 乙方实施过程中违反国家有关法律法规的，甲方有权决定解除与乙方之间的合同及本协议。

1.2.6 有权要求乙方遵守并执行甲方制定或发布的全部的安全方面的管理制度和要求。

2 乙方的职责、权利

2.1 乙方责任

乙方按照甲方承包商管理制度及信息化管理系统要求，提供、上传相关资料文件，对资料的真实性、有效性、合法性负责。安全合规有序开展作业，确保项目满足质量及使用要求。

2.1.1作业前工作要求

提供企业相关信息，签订安全协议，接受安全条件审查，开展安全培训交底工作。

——提交资质证件、无事故证明、人员保险、人员资格证书、安全培训、作业方案、现场处置方案等文件资料，并对真实性、有效性和合法性负责。

——配备安全管理机构及人员；

——配备作业设备设施、工具、物料、劳动保护用品等物品，并对符合性、安全性和完好性负责；

——负责对乙方作业人员进行安全风险交底；

——严禁违法分包和挂靠资质。如违反，则甲方有权决定解除与乙方之间的合同及本协议。

2.1.2作业中管理要求

按照甲方要求参加值班例会或项目例会，按时提报的工作计划或作业任务，定期开展安全检查并整改关闭，按照规定办理危险作业等作业许可，开展安全事故应急处置。

禁止擅自改变每日作业活动的性质、范围和条件，禁止在作业任务规定时间之外开展作业，禁止在无人监管的情况下开展作业。

——负责提报的《每日作业计划》；

——按照施工方案落实风险管控措施；

——负责指挥现场安全生产事故应急救援工作，并及时向甲方报告，并积极配合甲方的应急指挥、协调事故救援工作。

——按照甲方制度要求，危险作业办理许可方可作业；按照甲方变更作业相关制度实施变更作业管理；

——特种作业人员须持有与作业相应的、合格的特种作业证，特种设备操作人员需持有效的特种设备操作员证；

——现场存在交叉作业时，应服从甲方协调、指挥。

——施工过程中，存在重大变更（方案、工具、人员等）或重大隐患、事故征兆以及事故的情况，应及时、如实报告甲方。

——涉及危大工程的，根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》及甲方相关制度标准，组织编制危大工程专项施工方案。

——作业过程中违反国家有关法律法规造成损失的，承担相应责任，若因此给甲方造成损失或处罚的，承担经济损失。

——作业过程中严禁使用国家明令禁止使用或耗能大、对环境造成较大破坏的设备设施，运输车辆需符合排放标准要求，作业现场需做好防扬撒措施，规范处置作业过程中产生的固废、危废。

2.1.3作业后管理要求

对甲方提供的技术资料保密，并提供真实有效的竣工验收资料。

——对甲方提供的技术资料的保密性负责；

——对提交竣工验收相关资料的真实性负责。

2.2 权利

2.2.1 有权拒绝甲方的违章指挥、强令冒险作业要求。

3 违约追偿

违反相关规定、约定，甲方有权按照违约事项，要求乙方在规定的期限内支付违约金并承担违约责任，如甲方要求的期限内未上交违约金的，甲方有权在工程款中双倍扣除。违约事项及违约金标准详见附表《安全文明施工现场违约情形及违约金》。

4 协议有效期

本协议有效期与合同一致，到期后双方尚有合同的权利义务未履行完毕的，协议有效期延续至合同履行完毕时止。

5 协议效力

本协议与合同具有同等效力。本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，双方盖章后生效，具有同等的法律效力。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

年 月 日 年 月 日

附表：安全文明施工现场违约情形及违约金（3个工作日内交至财务）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 违反文明安全施工行为 | 违约金 |
| 一、安全防护 | 1、作业时未穿戴相应合规的防护用品 | 100元∕人∕次 |
| 2、脚手架拆装无防护措施； | 500元∕人∕次 |
| 3、使用未检验合格的防护用品或防护用品失效； | 100元∕人∕次 |
| 4、临边洞口无防护措施； | 500元∕人∕次 |
| 二、文明施工 | 5、在厂区内吸烟的； | 100元∕人∕次 |
| 6、不文明作业（如：随地大小便、酒后上岗、吵骂打架、随意占用、堵塞道路、通道的） | 100元∕人∕次 |
| 7、驾驶车辆超速的（门口及转弯处5公里/小时，厂内道路10公里/小时，厂前路20公里/小时）； | 500元∕人∕次 |
| 8、施工现场杂乱(如：严重脏、乱、差、垃圾未及时清理的 | 100元∕次 |
| 9、未经许可，随意进入生产区域的； | 100元∕次 |
| 三、现场管理 | 10、现场安全隐患未定期整改的； | 50元∕条 |
| 11、现场作业未开具作业证就动工作业的（包含动火、吊装、高处、受限空间、临时用电等）； | 500元∕次 |
| 12、特种作业人员及特殊工种人员未持证上岗的； | 200元∕人 |
| 四、电气安全 | 13 临时用电未采用三级配电、三相五线制、二级漏电保护系统； | 200元∕次 |
| 14、未执行“一机、一闸、一漏”的规定； | 200元∕次 |
| 15、分配电箱与开关箱距离大于30米，开关箱与用电设备距离大于3米； | 200元∕次 |
| 五、消防安全 | 16、氧气瓶与乙炔气瓶距离小于5米，二者距火源小于10米 | 200元∕次 |
| 17、动用明火未配置消防器材的； | 200元∕次 |
| 18、氧气、乙炔瓶阳光下直晒； | 200元∕次 |
| 19、乙炔气瓶平放； | 200元∕次 |
| 20、气瓶压力表损坏或失准； | 200元∕次 |
| 21、非紧急情况私自动用公司消防器材、消防水的； | 200元∕次 |
| 22、未按规定配置合规灭火器材的 | 200元∕次 |
| 六、其他 | 23、发生安全事故，未及时上报或隐瞒事故原因及责任人的； | 2000元∕人∕次 |
| 24、随意动用公司物品及标志牌造成损坏的； | 随意动用200元∕次，损坏照价赔偿 |
| 25、偷盗公司物品的每次给予相关单位违约追偿处理，严重者交公安机关处理； | 按偷盗物品照价赔偿 |
| 26、施工方案或安全措施方案未经批准擅自施工和操作； | 1000元∕人∕次 |
| 27、安排未经过培训教育、安全交底人员进入现场作业，随意更换未备案作业人员进厂作业； | 1000元∕人∕次 |
| 28、危险作业监护人不在现场； | 1000元∕人∕次 |
| 29、发生事故，不论大小； | 5000元∕人∕次 |
| 30、其他安全隐患或不文明作业现象、足以引发事故的。 | 1000元∕人∕次 |

备注：不限于以上内容，可根据项目内容进行增减。

**附件一：**

**报价单模板**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 税率 | 不含税金额（元） | 税额（元） | 含税金额（元） |
| 1 | 1#线杀菌器二级冷却水改造 | 1、DN80镀锌管54米，厚度3mm；  2、DN80单向阀1台，配套6孔碳钢法兰螺栓；  3、DN80碳钢弯头4个；  4、DN50镀锌管道30米，厚度3mm；  5、DN50钢闸阀2台，配套碳钢法兰及螺栓；  6、双管液下泵  （80YW65-20-7.5KW）一台，液下1.9米。 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2#线新增茄汁罐入口改造 | 1、DN150不锈钢管8米，壁厚3mm；  2、DN150蝶阀1台，食品级，4片不锈钢法兰配套螺栓；  3、DN150不锈钢盲板1套，配6套螺栓。  4、DN150-200不锈钢变径1个；  5、DN150不锈钢弯头2个。 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 转筛过滤器轨道加固 | 1、φ10mm不锈钢导轨6M; | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 辊筒提升机框架更换加固 | 1、50\*80碳钢方管36米，壁厚3.5mm； | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1#线真空泵新鲜水管道整改 | 1、DN80不锈钢管8米，壁厚3mm；  2、DN80弯头6个，壁厚3mm；  3、DN80法兰不锈钢球阀1台，不锈钢4孔法兰4片及螺栓； | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完全响应《采购文件》所有内容及要求 | | | | | | | | | |

**报价单位名称（章）或法定代表人或委托人（签字或盖章）：**

**报价日期：**

**附件二：**

廉 洁 告 知 书

**尊敬的供应商，您好！**

中粮屯河番茄有限公司（简称中粮番茄）对领导干部和员工实施廉洁从业管理，致力于保障供应商与我公司合作的正当权益，建立良好的合作关系。

在采购业务往来过程中（包括供应商调研、供应商审核、招标活动、合同签订、验收、结算等），我公司明确规定工作人员不得收受、索取来自合同户及其亲属、朋友或其他有特定关系人员的好处(包括但不限于赠送现金、贵重礼品、佣金，以其他任何方式给予好处或者利益等)。我公司所有的资金（履约保证金、管理押金、赔偿金等）只通过公司的账户收取，不允许通过公司工作人员及其亲属、朋友或其他有特定关系人员指定的其它账户收取。我公司不允许从事采购工作的个人收取任何形式的现金（现钞、微信转账、银行转账等）。

我公司明确要求领导干部和相关采购工作人员在与供应商交往的过程中不得收取报酬或礼品，请您理解我公司人员谢绝接受报酬或礼品的做法。同时，请您不要向我公司工作人员输送利益或好处。

我公司不允许领导干部和员工吃、拿、卡、要为难供应商，请您监督。

我们竭诚的希望与供应商共同建立公平、阳光的伙伴关系，如果中粮番茄公司的领导干部、员工出现舞弊行为、存在不廉洁的行为，请通过投诉受理渠道反映。

我公司向每位供应商（含潜在投标方）发放《廉洁告知书》，接受您的监督。

纪检信访举报联络方式

1. 中粮糖业控股股份有限公司纪检信访举报联络方式

1.寄信 通讯地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层邮政编码：100020

2.致电 举报电话 010-85017235

二、中粮屯河番茄有限公司纪检信访举报联络方式

1.寄信 通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼中粮屯河番茄有限公司党群纪检部（收），邮政编码：830000

2.致电 举报电话 18709967070

特此告知。

中粮屯河番茄有限公司

2024年5月

**附件三：**

**质量承诺书**

**中粮糖业及下属各**公司：

为积极配合贵公司进行的采购/招标工作，保证产品质量，我们特向贵公司承诺如下事项：

1.我公司承诺所供之商品质量，数量均不出现假冒、短少现象，并随时按贵公司要求提供各种质量检测报告，如发生与之相关的客户投诉赔偿，待材料质量查明之后一概由本供应商负责。

2.严格按照合同、订单要求供货、补货，商品价格上调需提前上交调价单，商品下调或做特价时与贵公司联系下调方案。

3. 我公司严格执行供应商应尽义务，做到送货及时，货物质量优质，货物装箱整齐方便运输。

4.我公司承诺保证为贵公司所供之货，货源充足，不发生断货拒供现象。

5.我公司认可贵公司的货物验收制度和仓库保存条件，并在对供应货物进行验收时，自愿严格遵守贵公司的货物验收制度。

6.我公司对未通过验收的货物，保证在贵公司规定时间内补充合格的货物，否则自愿承担由此造成的所有损失。

7.我公司对通过验收的货物，在贵公司投入使用之前，出现相关证照不全、品牌不符及任何质量问题的，我公司承诺无条件退货，并在贵公司规定时间内补充合格的货物，否则自愿承担由此造成的所有损失。

单位名称(盖章)：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

**附件四：**

中粮糖业廉洁承诺书

中粮糖业廉洁承诺书

中粮糖业及下属分子公司：

为积极配合贵公司进行的项目采购与招投标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保采购与招投标工作的公平、公正、公开，我们特向贵公司承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及中粮糖业有关廉政建设制度。

2、不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

3、按照采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定；保证不会以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

4、不将主体、关键性工作进行分包（包括贴牌生产、转包等）。

5、不以任何方式向采购人员或者评标成员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招标公平、公正的任何活动。

6、 不向贵公司涉及采购与招投标的部门及个人支付好处费、介绍费；也不为其购置或提供通讯工具、交通工具、电脑等。

7、经查实的有参与串通行为的投标人，其中标无效，列入供应商黑名单，并依据中粮糖业采购制度相关规定对投标人处中标项目金额的千分之五以上千分之十以下的保证金扣除。

8、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵公司纪委办公室举报。

9、我方自愿将本承诺书作为投标文件及合同的附件，具有同等的法律效力。

10、若违反上述承诺或违反有关法律法规及贵公司有关规定，我方自愿永久放弃参与贵公司的所有业务往来，并承担贵公司制度规定的一切法律责任。

11、本承诺书自签署之日起生效。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代理人（签名）：

日期： 年 月 日

**附件五：**

法定代表人资格证书

单位名称： 地址：

姓名： 性别： ，年龄： 职务： 系

公司（投标方名称）的法定代表人（单位负责人）。为中粮糖业及其下属各分子公司招标采购项目签署上述项目的报价文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人/单位负责人身份证扫描件

投标方（盖章）：

法人（签字或盖章）：

**附件六：**

**授权委托书**

委托人：

注册地址：

社会唯一信用代码： 法定代表人（或负责人）： 身份证号：

代理人： 身份证号： ，系公司

，现户籍所在地 。

授权事项：

1、委托人委托代理人 代表委托人参加**中粮糖业及下属各公司**招标和议标活动，以委托人的名义全权办理招标和议标过程中的投标、报价、议标谈判等一切以招标或议标相关的事宜。

2、如委托人中标，代理人以委托人的名义与**中粮糖业及下属各公司**签订合同，并办理合同履约过程中的一切相关事宜。

本公司对代理人的上述代理行为均予以认可并承担责任。

本授权委托书自授权之日起生效，并长期/202\*年\*\*月\*\*日前有效！

代理人身份证正反面粘贴处：

单位名称（盖章）：

法定代表人或负责人（签字或盖章）：

授权日期: