博州糖业压榨机成品脱水装置采购项目谈判文件

1、招标条件/邀请

本项目已获批准建设，项目业主为中粮屯河博州糖业有限公司，项目已具备采购条件，邀请合格的投标单位参加项目投标。

2、资质要求：

本次采购要求投标人须具备以下资质及业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

1) 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的中国法律和法规；

2) 具备合格投标人资格的公司不能将其资格授予下属公司使用参与投标，本次招标不允许联合体参与投标；

3) 在中国境内注册的独立法人，具有独立法人资格，具有有效的营业执照；

4) 没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；

5) 最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量和安全问题；

6) 无特殊资质要求

7) 投标人应具有设备制作安装业绩且信誉良好。

8) 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标。

9）上传系统要求的廉洁承诺书及质量承诺书及其他资质文件。

3、项目概况与招标范围

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 1#压榨机料仓不锈钢脱水装置（304） | 长2220-2120\*宽1000-850\*高1026mm。 | 1 | 台 |  |  | 新增脱水装置与进料口法兰相连，进料口法兰尺寸参看图纸，高度1026mm,为滤水篦子的有效尺寸 |
| 2 | 2#压榨机料仓不锈钢脱水装置（304） | 长2225-2090\*宽960-920\*高度1026mm。 | 1 | 台 |  |  | 新增脱水装置与进料口法兰相连，进料口法兰尺寸参看图纸，高度1026mm,为滤水篦子的有效尺寸 |
| 3 | 3#压榨机料仓不锈钢脱水装置（304） | 长1530-1410\*宽710\*580高1000mm,（哈尔滨制氧机厂） | 2 | 台 |  |  | 新增脱水装置与进料口法兰相连，进料口法兰尺寸参看图纸，高度1000mm,为滤水篦子的有效尺寸 |
| 4 | 4#压榨机料仓不锈钢脱水装置（304） | 长1060-910\*宽630-470\*高1000mm（日本进口） | 1 | 台 |  |  | 新增脱水装置与进料口法兰相连，进料口法兰尺寸参看图纸，高度1000mm,为滤水篦子的有效尺寸 |
| 5 | 不锈钢螺杆 | M16\*50 | 150 | 套 |  |  | 国标 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 说明 | 1. **报价范围：按清单进行现金报价为固定总价；税率为13%，报价含材料、制作、运费、税金等完成该招标方案的所有费用；**
2. **项目施工范围：**1.饲料压榨机料仓成品脱水装置制作
 |
| **三、技术质量及要求：**（1）篦子四周焊加强筋加固确保不变形或断裂；（2）所有对接焊缝应完整无遗漏，无气孔夹渣等焊接缺陷。（3）法兰连接螺杆为不锈钢M16\*50；（4）脱水装置四周篦子形状为长条孔3\*30mm，开孔横向间隔10mm纵向6mm。上下接口法兰为不锈钢16mm。条形孔垂直布置与料斗物料进出方向一致；（5）2000压榨机脱水室壳体厚度6mm,篦子厚度4mm;1000压榨机脱水室壳体厚度4mm,篦子厚度4mm;脱水槽底部布置利于排水装置排水；（6）水室篦子与水室外壳的间距不小于120mm，每面水室底部内沿需要有一定的斜度，利于排水；（7脱水篦子下沿往上直边50mm处无需钻孔，便于脱出来的水不回转湿粨里；（8）脱水室外壳设置观察孔，方便检查清理；（9）脱水装置壳体及篦子材质均为304不锈钢；（10）脱水装置下端法兰便于与压榨机进口料斗法兰连接，不妨碍装配螺栓   |
| **四、验收标准：**外观检查无缺陷焊缝无气孔，脱水室外部无渗水漏水现象，生产期结束篦子无变形和断裂现象，符合合同相关条款 |
| **五、售后服务要求：**（1）乙方提供的设备安装完毕投入使用后，质保期限为二个生产期。（2）保修期内出现材料及设备质量问题，乙方必须派人48小时内到达甲方现场进行处理，处理期间乙方食宿自理。 |
| **六、费用界定：**报价含材料、制作、运费税金等完成该该招标方案所有费用； |
| **七、工程期限：**设备到货时间2024年8月10日前；**八：质保期限：二个生产期，2025-2026年生产期结束质保期届满；****九：付款方式：**开具相应13%增值税发票，质保期二个生产期，货到合格凭相应发票和资金批复计划支付合同总额的60%款项；2024年生产期结束支付合同总金额的30%，剩余金额作为质保金在2025-2026年生产期结束后支付；（付款方式为现金） |

3.4施工地点：中粮屯河博州糖业有限公司院内

3.5联系人：陈向东 13565500051

4、采购方式：询比价

5、定价方式：最低价

6、投标保证金：无

7、采购程序：（EPS平台程序）项目审核后发布、供应商编制响应文件、报价响应、谈判/比价、评标、定标、中标通知、履约保证、合同签订、响应不足两家的取得响应审批后执行响应操作。

8、报名截止时间：根据EPS时间

9、报名地点：EPS

10、监督方式：附件2

11、合同草案：附件3（含付款方式）

12、投标文件上传：

投标文件上传：（需在EPS系统上报价或上传项目清单）

附件1：评分办法（也可根据项目特点自行编制）不涉及

附件2：中粮糖业采购监督联系方式

附件3：合同草案

附件2：中粮糖业采购监督联系方式

一、中粮糖业纪检监督联系方式

一、寄信 通信地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层905房间，中粮糖业纪委办公室收，邮编100020

二、致电 举报电话：010-85017235。

三、采购项目监督人员联系方式

姓名：周诗金

联系电话：15739636577

电子邮箱：zhousj.th@cofco.com

3、合同草案

XXXXXX采购项目合同(模板)

合同编号：

 签订日期：20 年 月 日

 签订地点：博乐市

甲方：

乙方：

 鉴于：

1.甲方需开展采购项目，乙方为本项目提供所需的全部设备。

2.为了明确甲乙双方各自的权利和义务，确保实现各自经济目的，依据相关法律规定，甲乙双方经友好协商一致，达成如下协议：

1. **合同总金额及付款方式**

**合同总金额： 元，人民币大写： 。 其中不含税金额 元，增值税额 元。**

**付款方式：**

1. 甲方在合同签订完成后，根据项目实施进度及时上报项目资金支付计划。

2.货到验收合格，开具全额（13%）增值税专用发票，凭批复的资金计划支付合同金额的60%【】电汇

3.2024-2025年生产期结束，设备无质量问题凭批复的资金计划支付合同总金额的30%【】电汇

4.剩余金额作为质保金在2025-2026年生产期结束后支付；（付款方式：电汇、

5.质保期为两个生产期；

1. **本项目所需服务及材料明细见下表:**
2. **技术要求与验收要求：**

（根据项目要求填写）

1. **履行期限、地点及运输方式及验收条款**

1、履行期限：20 年 月 日前，完成交货**□**；。

2、交货□、合同履行地点：甲方厂区内（地址：新疆博乐市边境经济技术合作区青达拉路13号

3、运输方式：如由乙方提供本项目所需材料，应由乙方负责运输，运输采用 方式，运费和包装费由乙方承担。

4、甲乙双方应派人参加验收，乙方按期完成交货/施工后，甲方在5日内对外观、数量进行验收并提出异议。质量问题，甲方应在发现后的【】个工作日内提出，乙方须在接到甲方通知后【】日内，对设备进行调换/返工，由此产生的费用由乙方承担。

1. **技术资料、图纸提供方式**

1.乙方应于【2024】年【9】月【30】日前，提供设备所需的所有材料（包括但不限于：厂家出具的质量证明书材料的材质证明（出厂合格证）材质、尺寸均应符合设计图纸要求）。

1. **甲方权利、义务**

1、负责提供所购设备的技术要求。

2、按技术要求，对乙方提供的设备实施验收工作。

3、协助乙方做好到厂设备的管理工作。

4、甲方在合同有效期内，若发现乙方有违反国家的有关法律、法规的情况，甲方有权单方终止合同，并通知乙方。

1. **乙方权利、义务**

1、严格遵守国家法律、法规及相关条例。

2、按照甲方要求及图纸技术要求，做好材料制造的质量自检工作。

3、随设备到甲方现场的还必须有材质的质量证明书及相关的合格证。

4、因乙方供货材料质量问题所造成的（直接、间接）损失和因此发生的费用，由乙方承担。

5、乙方有合同有效期内，若发现甲方有违反国家有关法律、法规的情形，乙方有权单方终止合同，并通知甲方。

**八、质保方式**

乙方提供的项目服务内容完毕投入使用后，质保期限为【2 】个生产期，即甲方 2024-2025 生产期结束后，质保期届满。质保期内出现材料质量问题，乙方必须派人76小时内到达甲方现场进行处理并完成维修，处理期间乙方食宿自理。如乙方未按约定派人到场处理，甲方有权选择第三方进行维修，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权直接从本项目合同款中扣除。

**九、违约责任**

1、乙方逾期交货/完成项目约定内容的，每迟延一日，应向甲方支付合同总额的1%作为违约金，以此类推。违约金累计总额不超过合同总额的30%。逾期交货超过三十天，视为不能交货/完成施工，甲方有权单方解除合同且追究乙方的违约责任。

2、乙方交付的货物/完成的施工中存在不符合合同约定质量标准的情形，乙方应按照不符合质量标准货物价值/项目合同总金额的30%向甲方支付瑕疵履行违约金；当质量存在问题的货物超过合同约定货物总量的30%时/因质量问题影响甲方正常生产的，甲方有权单方解除本合同或中止本合同并扣除全部质保金，解除本合同并不妨碍甲方主张违约责任。

**十、合同变更**

未尽事宜，双方协商解决，合同的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更。

**十一、不可抗力：**

本合同所指的不可抗力指自然灾害、战争、骚乱等人力不可预见及不可抗拒事件，甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，因不可抗力而影响其履约的合同一方应尽快通知另一方事件的发生，并应在事件发生后不迟于14天内向另一方提供由事件发生地有关政府、行业协会或当地商会出具的关于发生不可抗力事件的证明或文件。逾期未提供的，因不可抗力而影响其履约的合同一方，须按第九条约定，承担相应违约责任。

如不可抗力事件持续超过【】天，合同双方可协商合同的履行或终止，如不可抗力事件发生后【】天内双方不能达成协议，则任何一方有权终止合同。如合同因此终止，则任一方应自行承担各自费用，且不能对于终止合同有关的损失要求赔偿。

**十二、合同争议的解决方式**

双方如发生争议，应协商解决，如协商不成，任何一方应向甲方所在地人民法院提出诉讼。律师代理费等相关费用由责任方承担。

**十三、其他**

1、本协议双方签字盖章正式生效。

2、有效期限：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，至本合同相关条款的承诺或责任执行完毕止。

3、合同一式【】份，甲方执【】份，乙方执【】份，具有同等法律效力，经双方盖章后生效。未经甲方书面许可，乙方不得将本合同项下权利、义务转让第三方。

4、甲方确认其送达地址\_ ，受送达人为： ，联系方式为： 。

乙方确认其送达地址为： ；受送达人为： ，联系方式为： 。

上述送达地址、受送达人、联系方式如有变化，请书面告知对方，否则，以本协议约定为准。

4、双方签订的附件等作为本合同附件，与本合同具有同等的法律效力。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方 | 乙方 |
| 甲方（章） | 乙方（章）： |
| 住所： | 住所：  |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 授权代表： | 授权代表： |
| 电话： | 电话：  |
| 信用代码： | 税号： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号：  |